新竹縣115學年度國民中學技藝教育競賽「化工職群」學科題庫
1.	火災發生的「燃燒三要素」不包含下列何者？
(A) 可燃物
(B) 助燃物（如氧氣）
(C) 達到著火點的熱源
(D) 二氧化碳
正確答案：(D)


2.	實驗室中普通有機固體（如木材、紙張、棉布等）引起的火災，屬於哪一類火災？
(A) A 類火災
(B) B 類火災
(C) C 類火災
(D) D 類火災
正確答案：(A)


3.	化學實驗室中，汽油、丙酮、乙醇等易燃液體引起的火災，屬於哪一類火災？
(A) A 類火災
(B) B 類火災
(C) C 類火災
(D) D 類火災
正確答案：(B)


4.	金屬鈉、鉀、鎂等活潑金屬引發的火災屬於 D 類火災，此類火災嚴禁使用水或二氧化碳滅火器，其主要原因為何？
(A) 活潑金屬會與水或二氧化碳劇烈反應，產生易燃的氫氣或劇烈放熱
(B) 水會使金屬冷卻過快而產生毒性
(C) 二氧化碳會使金屬結晶變得更硬
(D) 金屬會吸收水分並迅速溶解
正確答案：(A)

5.	使用二氧化碳滅火器時，手握噴嘴管身時應特別注意握在絕熱手把處，主要原因為何？
(A) 二氧化碳氣體噴出時因急速膨脹吸熱，會使噴管溫度極低造成凍傷
(B) 二氧化碳會產生高熱灼傷手部
(C) 防止高壓氣體產生靜電強烈觸電
(D) 防止二氧化碳滲透皮膚中毒
正確答案：(A)
6.	使用操作滅火器時的標準口訣「拉、瞄、壓、掃」，其中第一個動作「拉」是指拉開什麼構造？
(A) 拉開軟管
(B) 拉開安全插銷
(C) 拉開壓柄
(D) 拉開壓力錶
正確答案：(B)


7.	依據全球化學品統一分類及標示系統（GHS），圖示為「試管傾倒液體滴於金屬板及手部」，代表該化學品具有何種危害？
(A) 急性毒性
(B) 腐蝕性
(C) 爆炸性
(D) 危害環境
正確答案：(B)


8.	在 GHS 危害化學物質標示中，「骷髏與交叉骨」符號代表該化學品具有何種危害風險？
(A) 具高壓氣體爆炸危險
(B) 具急性毒性，可能致死或嚴重中毒
(C) 具助燃性
(D) 具致癌性或慢性人體健康危害
正確答案：(B)

9.	進行化學實驗配製強酸強鹼溶液時，必須佩戴下列哪一種個人防護裝備以預防液體濺射傷害？
(A) 一般太陽眼鏡
(B) 防護面罩或安全護目鏡
(C) 棉質防塵口罩
(D) 棉布手套
正確答案：(B)

10.	將濃硫酸進行稀釋時，下列何者為正確且安全的實驗操作方式？
(A) 將水迅速一次倒入濃硫酸中
(B) 將濃硫酸沿著燒杯壁緩慢加入水中，並用玻璃棒不斷攪拌
(C) 將濃硫酸與水同時迅速倒入容器中
(D) 先將濃硫酸加熱至沸騰後再加入冷水
正確答案：(B)
11.	若實驗時不慎將強酸液體濺灑到皮膚上，第一時間最優先且正確的緊急處置為何？
(A) 立刻拿塗抹強鹼溶液進行酸鹼中和
(B) 立即使用大量的流動清水持續沖洗傷處至少 15 分鐘
(C) 塗抹厚重的油脂軟膏封閉傷口
(D) 用乾毛巾用力擦拭皮膚傷口
正確答案：(B)

12.	若不慎有腐蝕性化學液體（如氫氧化鈉溶液）濺入眼睛，使用洗眼器沖洗時應注意什麼？
(A) 緊閉眼睛防止更多水進入
(B) 撐開眼皮，轉動眼球，持續用清水沖洗 15 分鐘以上並儘速就醫
(C) 用微酸性液體進行眼睛中和洗滌
(D) 只需沖洗 5 秒鐘後敷上紗布即可
正確答案：(B)


13.	在實驗室中使用試管加熱液體樣品時，試管口的朝向應如何控制才是安全的？
(A) 朝向自己，以利即時觀察試管內液體沸騰狀況
(B) 朝向鄰座同學，方便互相討論實驗進度
(C) 朝向無人且安全的區域
(D) 用橡皮塞將試管口封死加熱
正確答案：(C)


14.	加熱液體樣品時，為了防止液體產生「突沸」（暴沸）現象而噴濺，通常會在加熱容器中預先加入下列何者？
(A) 濃硫酸
(B) 沸石或碎瓷片
(C) 氯化鈉（食鹽）
(D) 催化劑
正確答案：(B)


15.	實驗室內若不慎發生有毒氣體（如氯氣、硫化氫）洩漏時，現場人員應採取的首要處置為何？
(A) 原地蹲下並用手捂住口鼻等待救援
(B) 保持冷靜，迅速向順風處撤離至空氣新鮮通風處
(C) 立即大量飲用牛奶進行解毒
(D) 開大火焰將毒氣燒毀
正確答案：(B)
16.	在使用酒精燈進行加熱時，下列哪一種操作行為屬於危險且嚴格禁止的違規動作？
(A) 用火柴或點火槍點燃酒精燈
(B) 用酒精燈的燈帽蓋熄火焰
(C) 拿著已經點燃的酒精燈去對點另一頂酒精燈
(D) 酒精燈內的酒精量維持在 1/3 到 2/3 之間
正確答案：(C)


17.	實驗室內若因電線短路引發 C 類電器火災，在尚未切斷電源之前，嚴禁使用下列何種滅火劑？
(A) 二氧化碳滅火劑
(B) 水或水基型泡沫滅火劑
(C) BC 乾粉滅火劑
(D) ABC 乾粉滅火劑
正確答案：(B)


18.	化學藥品藥瓶標籤上若貼有「火焰」圖樣之 GHS 危害標示，下列關於該藥品的儲存與管理何者正確？
(A) 應儲存於陰涼通風處，並嚴禁遠離熱源與火源
(B) 可放置於陽光直射的窗台處加熱
(C) 可與強氧化劑（如過氧化氫）共同混放儲存
(D) 使用時可以在密閉無通風的空間內大量取用
正確答案：(A)


19.	關於化學實驗室廢液與廢棄物的處置規則，下列敘述何者正確？
(A) 所有實驗後廢液皆可用大量水稀釋後直接傾倒於洗手台
(B) 應依有機廢液、酸性廢液、鹼性廢液等性質分類收集於指定廢液桶
(C) 取用過後剩餘的化學藥品應倒回原藥品瓶中以節省藥品
(D) 有機溶劑廢液可以與強氧化劑廢液直接混合貯存
正確答案：(B)


20.	在實驗室內若身體衣服不慎著火時，最適當且標準的現場自救動作口訣為何？
(A) 快速奔跑呼救尋求協助
(B) 停、躺、滾（停下、倒地、壓迫翻滾）
(C) 用雙手猛力拍打衣服火焰
(D) 跳入最近的化學廢液槽中
正確答案：(B)
21.	實驗室內危害化學品標示的「感嘆號」符號，通常表示下列何種危害？
(A) 爆炸性
(B) 腐蝕性
(C) 刺激性、皮膚過敏或危害臭氧層
(D) 水環境危害
正確答案：(C)


22.	實驗室中使用高壓氣體鋼瓶時，瓶身應如何固定以防傾倒？
(A) 靠牆隨意擺放即可
(B) 使用安全鐵鍊或專用氣瓶架固定於牆面或桌邊
(C) 平躺放置於地上隨意滾動
(D) 用一般透明膠帶黏住瓶底
正確答案：(B)


23.	化學實驗室發生化學品灼傷時，使用洗眼器或緊急沖淋設備沖洗的時間，最少應維持多久？
(A) 30 秒
(B) 3 分鐘
(C) 5 分鐘
(D) 15 分鐘以上
正確答案：(D)


24.	關於實驗室廢液處理，有機溶劑廢液與強氧化劑廢液若混合儲存，最容易引發下列何種危險？
(A) 結晶沉澱
(B) 劇烈化學反應、放熱甚至爆炸
(C) 產生毒性氣體凝結
(D) 降低廢液毒性
正確答案：(B)


25.	在實驗室取用固體粉末或顆粒藥品時，下列何者為正確且安全的工具？
(A) 直接用手拿取
(B) 用乾淨且乾燥的藥匙
(C) 用塑膠滴管
(D) 用抹布包覆拿取
正確答案：(B)
26.	關於強鹼（如氫氧化鈉）濺入眼睛後的危害，下列敘述何者正確？
(A) 強鹼會溶解蛋白質並滲透組織，傷害往往比酸性物質更深更嚴重
(B) 強鹼傷害性極低，沖水 5 秒即可
(C) 強鹼只會留在皮膚表面，不會穿透眼球
(D) 強鹼會被淚水迅速中和，不需特殊處理
正確答案：(A)


27.	使用酒精燈加熱完畢後，應如何正確熄滅酒精燈？
(A) 用嘴用力吹熄
(B) 用燈帽自側邊蓋熄，蓋滅後再重蓋一次
(C) 用手捏熄燈芯
(D) 用水直接澆熄
正確答案：(B)


28.	實驗室中若不慎摔碎玻璃儀器，清理碎玻璃時的正確做法為何？
(A) 用手直接一把抓起
(B) 用掃帚與集塵頭清理，並倒入指定的玻璃回收桶
(C) 直接掃入一般垃圾桶內
(D) 留給清潔人員收拾，不做任何標示與處理
正確答案：(B)


29.	在進行易燃有機溶劑蒸餾或加熱實驗時，加熱源宜選擇下列何者最安全？
(A) 本生燈直接加熱
(B) 酒精燈直接加熱
(C) 水浴鍋或專用加熱包
(D) 蠟燭火焰加熱
正確答案：(C)


30.	GHS 化學品危害標示中，「圓圈上一團火焰」代表該化學品具有何種特性？
(A) 易燃物質
(B) 氧化性物質（助燃性）
(C) 爆炸性物質
(D) 高壓氣體
正確答案：(B)


31.	實驗室內進行具有揮發性或毒性氣體（如濃鹽酸、濃氨水）的操作時，應在何處進行？
(A) 一般實驗桌上
(B) 抽氣煙櫥（通風櫥）內
(C) 水槽旁邊
(D) 走廊通風處
正確答案：(B)


32.	若實驗衣不慎著火，急救口訣「停、躺、滾」中的「滾」是指何種動作？
(A) 快速翻滾以藉由身體壓迫隔絕空氣達到滅火效果
(B) 滾向最近的門口求救
(C) 滾向水槽放置處
(D) 滾動身體以加速散熱
正確答案：(A)


33.	配製強酸強鹼溶液時，應穿戴何種防護手套較為合適？
(A) 棉質工作手套
(B) 耐酸鹼之橡膠或丁晴（Nitrile）防護手套
(C) 麻布手套
(D) 一般羊毛手套
正確答案：(B)


34.	實驗室內不可以穿著下列何種鞋子進入？
(A) 橡膠底安全鞋
(B) 包頭包腳的運動鞋
(C) 露趾涼鞋或拖鞋
(D) 皮鞋
正確答案：(C)


35.	安全資料表（SDS，舊稱 MSDS）共包含幾大項化學品安全相關資訊？
(A) 8 項
(B) 12 項
(C) 16 項
(D) 20 項
正確答案：(C)


36.	使用高壓氣瓶時，關於瓶上壓力表與氣瓶閥門的操作，下列敘述何者正確？
(A) 開啟氣瓶總閥時應站在閥口正前方
(B) 開啟總閥時應緩慢開啟，且人員不得站在出口正面
(C) 壓力表損壞時可以繼續憑感覺使用
(D) 氣瓶氣體用盡後需加壓至零壓力狀態儲存
正確答案：(B)


37.	化學實驗室發生金屬鉀、鈉引燃的火災（D 類火災），應用下列何者進行撲滅？
(A) 二氧化碳滅火器
(B) 水
(C) 專用乾粉滅火劑或乾燥細沙
(D) 泡沫滅火器
正確答案：(C)


38.	使用塑膠或玻璃吸管（滴管）吸取液體時，下列操作何者正確？
(A) 將滴管倒持，讓液體流入橡膠帽內
(B) 滴管保持垂直，橡膠帽在上
(C) 吸取液體後將滴管平放於桌面
(D) 滴管伸入反應容器底部並緊貼管壁碰撞
正確答案：(B)


39.	實驗室內嚴禁飲食、吸煙及儲存食物，其主要目的為何？
(A) 防止實驗室空間變小
(B) 防止化學物質污染食物造成誤食中毒
(C) 防止實驗室產生異味
(D) 節省實驗時間
正確答案：(B)


40.	關於實驗室急救箱的配置與管理，下列敘述何者正確？
(A) 急救箱應鎖在抽屜內防止遺失
(B) 急救箱應放置於顯眼且易於取得處，並定期檢查補充藥品
(C) 急救箱內藥品過期仍可無限期使用
(D) 只有指導老師才能開啟急救箱
正確答案：(B)


41.	在實驗室使用加熱板（Hot plate）進行加熱時，下列哪一項操作行為是不正確的？
(A) 加熱完畢後應立即切斷電源並拔掉插頭
(B) 可直接用手觸摸加熱板表面以確認溫度是否已下降
(C) 容器底部應維持平整，以確保熱傳導均勻
(D) 加熱易燃溶劑時，周圍嚴禁有明火或易燃物
正確答案：(B)


42.	若實驗室不慎發生強鹼（如氫氧化鈉溶液）潑濺到皮膚上，除了大量用水沖洗外，急救後不可採用下列何者處理？
(A) 持續以清水沖洗至無黏滑感
(B) 塗抹強酸溶液進行劇烈酸鹼中和
(C) 用乾淨紗布覆蓋傷處並儘速就醫
(D) 脱去被強鹼污染的衣物
正確答案：(B)


43.	實驗室中使用電子天平稱量化學藥品時，下列何者為正確的操作步驟？
(A) 直接將濕潤的化學藥品放置於天平秤盤上
(B) 使用稱量紙或燒杯裝載藥品，不可將藥品直接接觸秤盤
(C) 在天平開機歸零前將藥品加入
(D) 稱量腐蝕性強酸液體時可直接敞口擺放
正確答案：(B)


44.	關於實驗室氣體鋼瓶之顏色識別與標示，下列敘述何者正確？
(A) 鋼瓶顏色僅供美觀，無須依照國家標準規範標示
(B) 鋼瓶上必須清楚標示氣體名稱、危險標示及檢驗合格標籤
(C) 氧氣瓶與乙炔瓶可以緊密靠在一起混放儲存
(D) 氣瓶塗色若脫落可以隨意塗上任何顏色漆料
正確答案：(B)


45.	在進行化學實驗時，若發生微量金屬鈉殘渣需要處理，應使用下列何種物質使其平緩反應處置？
(A) 大量冷水
(B) 無水乙醇（酒精）
(C) 濃硝酸
(D) 濃鹽酸
正確答案：(B)
46.	GHS 化學品危害標示中，「圓圈內有一氣瓶」之圖示代表該物質屬於何類危害？
(A) 爆炸性物質
(B) 加壓氣體
(C) 腐蝕性物質
(D) 急性毒性物質
正確答案：(B)


47.	實驗室發生電線短路或電器設備起火時，第一時間應優先採取的行動為何？
(A) 立即拿水潑灑滅火
(B) 先關閉總電源開關或拔掉電源插頭
(C) 用濕布蓋住電線
(D) 用手拉開起火的電線
正確答案：(B)


48.	配製大量稀硫酸溶液時，溶液溫度會顯著升高，這是因為濃硫酸稀釋過程屬於下列何種反應？
(A) 吸熱反應
(B) 放熱反應
(C) 吸熱與放熱動態平衡
(D) 無熱量變化
正確答案：(B)


49.	關於實驗室洗眼器的維護與使用，下列敘述何者正確？
(A) 洗眼器僅供緊急時使用，平時無須定期測試水源與水壓
(B) 應定期進行排水與清潔測試，確保緊急時水質乾淨且水壓穩定
(C) 洗眼器可以用來洗手或洗滌實驗玻璃儀器
(D) 洗眼器噴出的水流越強越好，強水柱可直接沖刷眼球
正確答案：(B)


50.	若實驗過程中不慎吸入少量刺激性氣體（如氯氣或二氧化硫），感到呼吸不適時，應立即採取何種措施？
(A) 繼續留在原地完成實驗
(B) 轉移至空氣新鮮通風良好處，並保持呼吸道暢通
(C) 劇烈運動以加速氣體排出體外
(D) 緊閉口鼻停止呼吸
正確答案：(B)
51.	下列何種化學藥品在儲存時，必須浸泡於石臘油或煤油中以隔絕空氣與水份？
(A) 氯化鈉
(B) 金屬鈉或金屬鉀
(C) 碳酸鈣
(D) 硫酸銅
正確答案：(B)


52.	在抽氣煙櫥（通風櫥）內進行實驗時，氣櫥拉門的高度應如何調整最為合適？
(A) 完全拉開至最高處，以利手部自由活動
(B) 拉降至適當高度（如視線安全擋板下方），維護防爆與抽氣效果
(C) 完全關閉膠合，手完全不可伸入
(D) 氣櫥拉門高低不影響抽氣與防護效果
正確答案：(B)


53.	關於實驗室長髮實驗人員的安全規範，下列何者正確？
(A) 長髮可隨意飄散，不影響實驗操作
(B) 應將長髮妥善綁起束妥，避免接觸火焰、轉動機械或化學藥品
(C) 只要戴上帽子即可，頭髮免綁
(D) 長髮者禁止進入任何化學實驗室
正確答案：(B)


54.	使用玻璃離心管進行離心分離操作時，下列何項為防範離心機晃動與破裂的重要規則？
(A) 僅需放入一支離心管即可啟動
(B) 對角相對位置必須放置質量相同且等體積的離心管以達平衡
(C) 離心機上蓋無須關閉即可高速運轉
(D) 離心機運轉時可隨時手動打開上蓋停止
正確答案：(B)


55.	危害化學品 GHS 標示中，「健康危害」符號（人體胸口有星芒破裂狀）代表該物質具備何種危險？
(A) 具急性經口毒性致死
(B) 具致癌性、生殖毒性或呼吸過敏等慢性健康危害
(C) 具腐蝕皮膚與皮膚穿透性
(D) 具環境水生毒性
正確答案：(B)

56.	在實驗室內嗅聞未知化學藥品之氣味時，正確且安全的動作為何？
(A) 將鼻子直接湊近容器口深呼吸
(B) 用手在容器口上方輕輕扇動氣流，使微量氣體飄向鼻子嗅聞（扇聞法）
(C) 用嘴巴吸入氣體再由鼻子呼出
(D) 加熱藥品使氣體大量蒸發後再鼻嗅
正確答案：(B)


57.	關於實驗室防護衣（實驗衣）穿著與管理，下列敘述何者正確？
(A) 實驗衣可以在實驗室外（如餐廳、圖書館）穿著以展現專業
(B) 進入實驗室應扣好實驗衣鈕扣，離開實驗室前應脫下留在實驗室內
(C) 實驗衣只需選擇尼龍易燃材質即可
(D) 實驗衣沾染化學藥品後免清洗可繼續長期穿著
正確答案：(B)


58.	實驗室若不慎發生少量有機溶劑（如乙醇）傾倒於桌面並引燃小火，最適宜的現場快速滅火方式為何？
(A) 直接用嘴吹熄
(B) 使用濕抹布或防火毯覆蓋隔絕空氣滅火
(C) 用大量水猛力潑灑
(D) 用手掌拍打火焰
正確答案：(B)


59.	下列何者不屬於實驗室常見的個人防護裝備（PPE）？
(A) 安全護目鏡
(B) 防化學手套
(C) 一般棉質太陽帽
(D) 防毒面具或口罩
正確答案：(C)


60.	關於實驗室安全通聯與緊急應變，當發生重大化學災害時，下列處置何者最正確？
(A) 隱瞞不報，嘗試自行處理
(B) 保持冷靜，按下警報器，通報現場指導老師並依疏散路線迅速撤離
(C) 先收拾個人貴重物品後再離開
(D) 關閉所有窗戶防止氣體排出實驗室
正確答案：(B)

61.	實驗室中使用化學排煙櫥（通風櫥）時，下列哪一項操作行為是正確的？
(A) 將排煙櫥當作化學藥品的長期儲存櫃使用
(B) 操作時頭部應保持在排煙櫥拉門外，僅將手部伸入操作
(C) 為了讓空間更大，將拉門完全升至最高頂端
(D) 關閉排煙櫥抽風馬達以節省電力
正確答案：(B)


62.	關於化學品儲存櫃的擺放原則，強酸與強鹼藥品應如何擺放儲存？
(A) 混混合擺放在同一藥櫃同層中
(B) 應分開隔離儲存於耐腐蝕的專用藥品櫃內
(C) 擺放在太陽陽光直射的窗台旁
(D) 放置於走道地面上方便隨時拿取
正確答案：(B)


63.	在實驗室操作強酸或強鹼等腐蝕性液體時，若液體微量滴落至實驗桌面上，應如何處理？
(A) 用手直接擦拭乾淨
(B) 用大量清水或中和劑沖洗稀釋後，再用抹布清理
(C) 不予理會，等其自然蒸發乾涸
(D) 用乾紙巾直接覆蓋吸附後丟入一般垃圾桶
正確答案：(B)


64.	下列何者為氣瓶（高壓氣體鋼瓶）搬運時的正確安全規範？
(A) 將氣瓶橫躺在地上用腳滾動
(B) 拆卸減壓閥並戴上防護帽後，使用專用氣瓶手推車搬運
(C) 直接拖拽氣瓶閥門進行搬運
(D) 由兩人抬著氣瓶總閥部位搬運
正確答案：(B)


65.	使用氣體鋼瓶時，減壓閥（壓力調節表）的主要功能為何？
(A) 增加鋼瓶內氣體儲存總量
(B) 將瓶內高壓氣體調節降至適合實驗使用的穩定低壓氣體
(C) 改變瓶內氣體的化學性質
(D) 防止氣體產生異味
正確答案：(B)

66.	在進行蒸餾或加熱回流實驗時，冷凝水（冷卻水）的進出方向應如何連接才是正確的？
(A) 上進下出
(B) 下進上出
(C) 左進右出
(D) 無須限制，任意連接即可
正確答案：(B)


67.	實驗室中若不慎發生強酸（如濃硝酸）大量潑濺於全身衣服上，第一時間應採取的緊急處理為何？
(A) 立即至緊急沖淋器下大量沖水，並同時脫去受污染的衣物
(B) 尋找強鹼溶液潑潑灑進行中和
(C) 塗抹大量燙傷膏後回休息室休息
(D) 用乾布將衣服擦乾後繼續實驗
正確答案：(A)


68.	GHS 化學品危害標示中，「炸彈爆炸」圖樣代表該化學品具備何種危險？
(A) 腐蝕性物質
(B) 爆炸性物質或自反應物質
(C) 急性毒性物質
(D) 危害水生環境物質
正確答案：(B)


69.	關於實驗室廢液貯存桶的標示與管理，下列敘述何者不正確？
(A) 廢液桶外應貼上明確的廢液種類與分類標籤
(B) 廢液桶盛裝液體不可超過八分滿，預留膨脹空間
(C) 不同性質的廢液可以隨意倒入同一廢液桶以節省空間
(D) 廢液桶平時應蓋緊桶蓋，防止揮發性蒸氣逸散
正確答案：(C)


70.	使用洗眼器沖洗眼睛時，水流強度應如何調整？
(A) 開至最大水壓，以強力水柱沖洗
(B) 水流應溫和柔軟，避免高水壓衝擊眼球造成二次傷害
(C) 斷斷續續噴水即可
(D) 水溫應維持在 80℃ 以上熱水洗滌
正確答案：(B)

71.	若實驗過程中遇到停電，下列處置何者最正確？
(A) 保持不動，等待電力恢復後繼續加熱
(B) 關閉所有正在使用的加熱儀器與電源開關，關閉氣體閥門
(C) 打開備用蠟燭繼續進行加熱實驗
(D) 立即將未反應完的化學品倒入洗手槽
正確答案：(B)


72.	下列何種化學藥品容易吸收空氣中的水分與二氧化碳而潮解變質，需密封儲存？
(A) 氯化鈉
(B) 氫氧化鈉固體粒
(C) 碳酸鈣
(D) 硫酸鋇
正確答案：(B)


73.	在實驗室內若發生一般電氣火災（C 類火災），撲滅時應優先選擇下列何種滅火器？
(A) 二氧化碳滅火器或乾粉滅火器
(B) 直流水槍
(C) 泡沫滅火器
(D) 酸鹼滅火器
正確答案：(A)


74.	進行有機溶劑萃取操作時，使用分液漏斗搖晃萃取後，必須進行「排氣」動作，其目的為何？
(A) 釋放因溶劑揮發或反應產生的內部氣體壓力，防止漏斗爆開或液體噴濺
(B) 讓空氣進入以增加萃取效率
(C) 降低萃取液的溫度
(D) 觀察萃取液的顏色變化
正確答案：(A)


75.	關於實驗室安全通道與安全門的維記管理，下列何者正確？
(A) 通道上可臨時擺放廢棄紙箱與實驗器材
(B) 安全通道與逃生門應保持暢通，嚴禁堆放任何雜物
(C) 逃生門平時應從外部鎖死以防偷竊
(D) 安全通道標示燈損壞無須更換
正確答案：(B)

76.	在實驗室使用玻璃儀器前，應先進行何種檢查？
(A) 檢查玻璃儀器是否有裂痕、破損或缺角
(B) 檢查玻璃儀器的重量是否符合標準
(C) 檢查玻璃顏色是否好看
(D) 無須檢查，直接使用
正確答案：(A)


77.	GHS 化學品危害標示中，「枯樹與死魚」圖樣代表該化學品具備何種危險？
(A) 生物毒性
(B) 水生環境危害（環境毒性）
(C) 人體致癌性
(D) 放射性危害
正確答案：(B)


78.	實驗室內使用高溫加熱爐（馬弗爐）或高溫乾燥箱時，防護手套應選擇下列何者？
(A) 乳膠手套
(B) 耐高溫防熱手套（或絕熱手套）
(C) 塑膠一次性手套
(D) 薄棉手套
正確答案：(B)


79.	關於化學品安全資料表（SDS）的取得與放置，下列敘述何者正確？
(A) 應放置於實驗室顯眼處且隨時可供查詢，並提供最新版本
(B) 屬於機密文件，應鎖在指導老師抽屜內
(C) 僅在購買藥品時閱讀一次即可丟棄
(D) 無須提供中文版本
正確答案：(A)


80.	實驗結束後離開實驗室前，下列哪一項清點與檢查工作是必要的？
(A) 關閉水、電、氣（瓦斯/鋼瓶）總開關，並確保歸還器材與清潔工作桌面
(B) 將所有未用完的化學藥品混合倒入水槽洗淨
(C) 將加熱設備維持開啟狀態以便下一次實驗使用
(D) 將實驗室門窗敞開通風後即可離開
正確答案：(A)


81.	在實驗室操作電熱設備或電爐時，下列哪一項行為最容易造成電線過載並引發火災？
(A) 將多台大功率加熱設備同時插在同一個延長線插座上
(B) 為加熱設備安裝獨立的專用開關與接地線
(C) 使用符合規格的粗導線電源線
(D) 定期檢查電源線是否破損裸露
正確答案：(A)


82.	若不慎在實驗室發生化學品經口誤食中毒，現場急救與送醫時下列處置何者最正確？
(A) 立即強迫患者大量吐出，無論誤食何種化學藥品
(B) 若誤食強酸或強鹼，不可盲目催吐，應保持呼吸道暢通並攜帶化學品容器或SDS儘速送醫
(C) 給予患者飲用大量濃鹽水催吐
(D) 讓患者立刻躺下平臥並大量進食固體食物
正確答案：(B)


83.	實驗室內儲存易燃液體（如乙醚、丙酮）時，藥品櫃內或周圍環境應注意何種防護措施？
(A) 必須裝設防爆型電器與良好的排風通風系統
(B) 應放置於高溫烘箱旁以便隨時加熱取用
(C) 藥品瓶口可不蓋緊以利隨時氣化
(D) 允許在櫃旁使用明火酒精燈
正確答案：(A)


84.	使用玻璃滴定管進行酸鹼滴定時，若發現活塞塞栓處滲漏液體，下列何者為正確處置？
(A) 用手強力按壓塞栓繼續滴定
(B) 停止實驗，將液體倒回後清洗滴定管，重新塗抹適量凡士林或更換備用滴定管
(C) 用塑膠帶將活塞外面纏緊繼續使用
(D) 忽略滲漏，直接計算滴定體積
正確答案：(B)


85.	關於實驗室使用乾粉滅火器時的注意事項，下列敘述何者正確？
(A) 乾粉噴射後會產生濃密粉塵影響視線，室內使用應注意防護並尋找退路
(B) 乾粉滅火器只能使用於金屬火災（D類）
(C) 乾粉噴射後可以完全溶於空氣，無須清理
(D) 乾粉滅火器不需要檢查壓力錶指標
正確答案：(A)
86.	在實驗室進行加熱反應時，若反應容器（如燒杯）未加蓋或未加冷凝管，最容易引發下列何種危害？
(A) 容器重量變重
(B) 有毒或易燃蒸汽大量揮發逸散至空氣中造成中毒或火災
(C) 反應速率無限加快
(D) 溶液顏色永久不變
正確答案：(B)


87.	危害化學品 GHS 標示中，「圓圈上一團火焰」與「單純火焰」兩者主要的差別為何？
(A) 前者為氧化性（助燃）物質，後者為易燃物質
(B) 前者為爆炸物，後者為高壓氣體
(C) 前者為劇毒物，後者為腐蝕物
(D) 兩者完全相同無差別
正確答案：(A)


88.	若實驗過程中不幸發生較大規模火災且無法控制時，現場人員第一時間應採取的行動為何？
(A) 繼續試圖用小型滅火器撲滅
(B) 按響火警警報器，呼叫所有人撤離並撥打緊急求救電話（如 119）
(C) 躲進實驗室內的櫃子裡等待救援
(D) 開啟所有風扇試圖吹散濃煙
正確答案：(B)


89.	在實驗室取用揮發性強酸（如濃鹽酸、濃硝酸）時，下列何種個人防護配備為非必要或不建議使用？
(A) 安全護目鏡或面罩
(B) 耐酸鹼防護手套
(C) 吸收性極強且不耐酸之純棉吸水手套
(D) 防護實驗衣
正確答案：(C)

90.	關於實驗室緊急照明設備與逃生指示燈的作用，下列敘述何者正確？
(A) 僅供平時夜間照明使用
(B) 在停電或發生火災濃煙時，指引人員順利沿逃生路線撤離
(C) 可以隨意拆卸搬移至個人桌面使用
(D) 無須連接備用電源
正確答案：(B)
91.	在進行高壓釜或密閉高壓反應容器實驗時，下列哪一項安全裝置是防止容器超壓爆炸的必備構造？
(A) 溫度計
(B) 安全閥或爆破片（防爆膜）
(C) 磁力攪拌子
(D) 玻璃觀測窗
正確答案：(B)


92.	關於實驗室過期或無標籤之未知化學藥品的處理方式，下列何者正確？
(A) 用手觸摸或品嚐以辨識藥品種類
(B) 不可隨意使用或混倒入廢液桶，應標記「未知廢棄藥品」並請專業機構協助清運處置
(C) 直接倒入洗手槽用水沖走
(D) 隨意倒入一般垃圾桶垃圾袋內
正確答案：(B)


93.	實驗室內使用超音波震盪器進行樣品分散或清洗時，下列何者為正確的操作注意事項？
(A) 可直接將手伸入超音波槽內清洗物品
(B) 操作時應避免長時間暴露於高分貝噪音下，並確保槽內有足夠液面
(C) 水槽內無水時即可開啟超音波空轉加熱
(D) 可直接使用易燃溶劑進行敞口超音波震盪
正確答案：(B)


94.	在使用本生燈（Bunsen burner）點火時，標準的安全操作順序為何？
(A) 先開瓦斯總閥，再點燃火柴，最後靠近燈口
(B) 先點燃火柴或點火槍放置於燈口上方，再緩緩開啟瓦斯閥門
(C) 先將空氣調節環開至最大，再開啟瓦斯
(D) 直接用另一個已點燃的本生燈傾斜對點
正確答案：(B)


95.	關於化學品安全資料表（SDS）中「急救措施」章節的內容，下列何者不包含在內？
(A) 吸入中毒時的急救方法
(B) 皮膚與眼睛接觸時的處置步驟
(C) 化學品的市場銷售價格與廠商利潤分析
(D) 食入時的緊急處置原則
正確答案：(C)

96.	實驗室若發生微量汞（水銀）打碎洩漏時，下列處置方式何者正確？
(A) 使用一般吸塵器吸取
(B) 用硫磺粉覆蓋使其反應生成硫化汞，再進行收集處置
(C) 用熱水沖刷使汞迅速揮發
(D) 用掃帚猛力掃入垃圾桶
正確答案：(B)


97.	在實驗室使用離心機時，若運轉過程中發出異常劇烈振動與噪音，應如何處理？
(A) 立即關閉電源開關，待完全停止轉動後再打開上蓋檢查是否對稱平衡
(B) 用手強行按住離心機上蓋使其停止震動
(C) 忽略噪音繼續完成離心
(D) 增加運轉轉速以克服振動
正確答案：(A)


98.	關於實驗室防護面罩（Full face shield）與安全護目鏡的差異，下列敘述何者正確？
(A) 安全護目鏡僅保護眼部，防護面罩可同時保護全臉免受液體潑濺與飛濺物傷害
(B) 安全護目鏡防護範圍比面罩更大
(C) 防護面罩不可與安全護目鏡同時配戴
(D) 兩者防護範圍完全相同
正確答案：(A)


99.	實驗室發生化學品洩漏時，使用吸附棉（Absorbent pad）進行清理的主要目的為何？
(A) 將化學品直接中和成無毒物質
(B) 迅速吸收並控制洩漏液體，防止擴散蔓延
(C) 增加化學品的揮發速率
(D) 清潔實驗桌面使其光滑亮麗
正確答案：(B)


100.	完成「化學實驗室安全」學習後，實驗人員最應建立的安全心態為何？
(A) 安全規範過於繁瑣，可依經驗省略
(B) 預防勝於治療，隨時保持安全警覺並嚴格遵守安全規範
(C) 只要配戴護目鏡就不會發生任何危險
(D) 發生事故時只要隱瞞即可確保安全
正確答案：(B)


101.	使用量筒（Graduated cylinder）測量液體體積時，對於凹形液面（如水溶液），正確的視線讀數方式為何？
(A) 俯視液面最高點
(B) 仰視液面最高點
(C) 視線與液面最低凹處保持水平切線
(D) 隨意角度觀察取平均值
正確答案：(C)


102.	在實驗室中若以「俯視」的方式讀取量筒內的液體體積，所得的讀數與實際體積相比會如何？
(A) 讀數偏大（比實際體積多）
(B) 讀數偏小（比實際體積少）
(C) 完全準確無誤差
(D) 視液體種類而定
正確答案：(A)


103.	下列哪一種玻璃儀器最適合用於精確配製特定體積與莫耳濃度的標準溶液？
(A) 燒杯（Beaker）
(B) 容量瓶（Volumetric flask）
(C) 量筒（Graduated cylinder）
(D) 錐形瓶（Erlenmeyer flask）
正確答案：(B)


104.	使用容量瓶配製溶液時，下列哪一項操作是嚴格禁止的？
(A) 將固體藥品直接倒入容量瓶內加水溶解並加熱
(B) 先在燒杯中將固體藥品完全溶解並冷卻至室溫
(C) 用玻璃棒引流將溶液轉移至容量瓶中
(D) 加水至接近標線時，改用膠頭滴管滴加至刻度線
正確答案：(A)


105.	關於分液漏斗（Separatory funnel）的使用，下列敘述何者正確？
(A) 主要用於加熱混合液體以進行蒸餾
(B) 主要用於分離兩種互不相溶且密度不同的液體（萃取）
(C) 用於精確量取微量液體
(D) 靜置分層時，上層蓋子應保持緊閉狀態開啟下方活塞
正確答案：(B)
106.	在使用分液漏斗靜置分層後放液時，下列何種操作能使液體順暢流出？
(A) 將頂部玻璃塞保持塞緊
(B) 取下頂部玻璃塞（或使塞上凹槽對準小孔）通氣
(C) 將分液漏斗劇烈搖晃
(D) 用熱水加熱分液漏斗頸部
正確答案：(B)


107.	實驗室進行重結晶操作時，選擇適當溶劑的主要條件為何？
(A) 溶質在高溫與低溫下的溶解度完全相同
(B) 溶質在熱溶劑中溶解度極大，而在冷溶劑中溶解度極小
(C) 溶質在冷溶劑中溶解度極大，而在熱溶劑中不溶
(D) 溶劑必須具備強酸性或強鹼性
正確答案：(B)


108.	在普通過濾（重力過濾）操作中，濾紙的摺疊與放置方式下列何者正確？
(A) 濾紙邊緣應高於漏斗上緣
(B) 濾紙撕去一角後緊貼漏斗內壁，並用少量蒸餾水潤濕使無氣泡
(C) 倒液時應直接衝擊濾紙中央，無需玻璃棒引流
(D) 漏斗頸下端應懸空擺放於接收容器正中央
正確答案：(B)


109.	進行抽氣過濾（減壓過濾）時，通常會搭配下列哪一組專用器材？
(A) 玻璃漏斗與燒杯
(B) 布氏漏斗（Büchner funnel）與抽濾瓶（抽氣錐形瓶）
(C) 長頸漏斗與蒸發皿
(D) 分液漏斗與離心管
正確答案：(B)


110.	抽氣過濾結束要關閉抽氣泵（抽氣機）前，正確的操作順序為何？
(A) 先關閉抽氣泵，再拔開抽濾瓶上的橡膠軟管
(B) 先拔開抽濾瓶上的橡膠軟管解除真空，再關閉抽氣泵
(C) 直接拔掉抽氣泵電源即可
(D) 先倒入大量水再關閉電源
正確答案：(B)


111.	使用移液管（Pipette，吸管）量取精確體積液體時，配合使用的安全輔助工具為何？
(A) 洗氣瓶
(B) 安全吸球（吸耳球）
(C) 離心管
(D) 玻璃棒
正確答案：(B)


112.	關於移液管（吸管）的操作細節，當液體自然流盡後，管尖端殘留的一滴液體應如何處理？
(A) 用嘴用力吹出
(B) 用吸球強行壓出
(C) 將管尖靠在容器內壁約 15 秒，讓殘液依刻度設計留存管尖（不需吹出）
(D) 用甩動方式甩入容器中
正確答案：(C)


113.	實驗室烘乾玻璃儀器時，下列哪一種具有精確刻度的儀器「不可」放入高溫烘箱中烘乾？
(A) 燒杯
(B) 蒸發皿
(C) 容量瓶與量筒
(D) 表面玻璃
正確答案：(C)


114.	使用乾燥器（Desiccator）儲存乾燥樣品時，容器底部通常放置何種化學物質作為乾燥劑？
(A) 氯化鈉固體
(B) 矽膠（Silica gel）或無水氯化鈣
(C) 碳酸氫鈉
(D) 澱粉粉末
正確答案：(B)

115.	將溶液置於蒸發皿中進行加熱濃縮結晶時，下列操作何者正確？
(A) 將溶液加熱至完全乾涸結晶後才停止加熱
(B) 當蒸發皿中出現大量晶體且尚有少量餘液時，即停止加熱利用餘熱蒸乾
(C) 加熱過程中嚴禁使用玻璃棒攪拌
(D) 加熱後直接用手將蒸發皿端下
正確答案：(B)
116.	實驗室中用來夾取高溫蒸發皿或坩堝的專用工具為何？
(A) 鐵環夾
(B) 坩堝鉗（Crucible tongs）
(C) 試管夾
(D) 止水夾
正確答案：(B)


117.	關於電子天平的使用與歸零（Tare）操作，下列敘述何者正確？
(A) 放入稱量紙後按下歸零鍵，顯示數值會變為 0.000g
(B) 開機後直接放入藥品，無需等待天平穩定
(C) 稱量超過天平最大載重量的物品不會影響天平精確度
(D) 稱量時可打開天平防風門以利通風
正確答案：(A)


118.	使用本生燈（Bunsen burner）時，若火焰呈現黃色且伴隨黑煙，表示空氣量不足，此時應如何調整？
(A) 順時針關閉空氣調節環
(B) 開大空氣調節環以增加空氣進氣量
(C) 關小瓦斯開關總閥
(D) 將本生燈燈口蓋住
正確答案：(B)


119.	本生燈正常且完全燃燒時，火焰中溫度最高、最適合加熱的區域為何？
(A) 焰心（最內層暗區）
(B) 外焰（外層藍色火焰頂端附近）
(C) 燈口底部
(D) 內焰基部
正確答案：(B)


120.	在進行普通蒸餾實驗時，水銀溫度計的計量球（感溫棒頂端）應放置於何處？
(A) 完全浸入蒸餾瓶底部的蒸餾液中
(B) 蒸餾瓶支管口（側管口）的中心處附近的蒸汽流動區
(C) 冷凝管的最末端出口處
(D) 蒸餾瓶頂部塞子上方外露區域
正確答案：(B)

121.	在配製已知體積莫耳濃度的溶液時，若最後定容加水時不小心超過了容量瓶上的刻度標線，正確的處理方式為何？
(A) 用吸管將多餘的溶液吸出即可
(B) 倒掉重新配製
(C) 將容量瓶置於加熱板上加熱蒸發至刻度線
(D) 忽略過量的水，直接混勻使用
正確答案：(B)


122.	使用滴定管（Burette）進行滴定前，除了用蒸餾水潤洗外，還必須用下列何種液體潤洗 2–3 次，以避免濃度被稀釋？
(A) 去離子水
(B) 即將裝入該滴定管的待測液或標準液
(C) 丙酮
(D) 乙醇
正確答案：(B)


123.	關於酸式滴定管與鹼式滴定管的構造與適用性，下列敘述何者正確？
(A) 酸式滴定管使用玻璃活塞，可用於裝載高錳酸鉀等強氧化性溶液
(B) 鹼式滴定管使用橡膠管與玻璃珠，適合裝載強酸溶液
(C) 鹼液可以使用玻璃活塞滴定管長期盛裝，不會造成活塞黏連
(D) 酸式與鹼式滴定管構造完全相同，可任意互換
正確答案：(A)


124.	在使用滴定管讀取液面刻度時，若滴定前「仰視」讀數，滴定終點時「俯視」讀數，則計算出的消耗體積會如何？
(A) 偏大
(B) 偏小
(C) 無影響
(D) 無法判斷
正確答案：(B)

125.	實驗室清洗玻璃儀器時，若儀器內壁乾淨無油污，洗淨的標準為何？
(A) 內壁表面形成一層均勻的水膜，既不聚成水滴，也不成股流下
(B) 內壁殘留許多大水珠
(C) 用烘箱烘乾後呈現白色斑點
(D) 用衛生紙擦拭後無顏色
正確答案：(A)
126.	使用試紙（如 pH 試紙）檢測溶液的酸鹼性時，正確的操作方法為何？
(A) 將整張 pH 試紙直接浸入待測溶液瓶中
(B) 用潔淨乾淨的玻璃棒蘸取少許待測液，點在試紙中央觀察顏色變化
(C) 先將 pH 試紙用蒸餾水完全洗濕，再浸入待測液中
(D) 將試紙放在本生燈火焰上加熱後再沾取溶液
正確答案：(B)


127.	在蒸餾實驗中，冷凝管（Liebig condenser）通入冷卻水的目的為何？
(A) 增加蒸餾燒瓶內的壓力
(B) 使蒸氣冷凝還原為液體收集起來
(C) 防止溶液突沸
(D) 提高蒸氣的沸點
正確答案：(B)


128.	關於高溫加熱器皿「坩堝（Crucible）」的使用，下列敘述何者正確？
(A) 可直接放在桌面上進行灼燒加熱
(B) 加熱時應放置於泥三角（Clay triangle）上支援
(C) 灼燒後的熱坩堝應立即浸入冷水中冷卻
(D) 坩堝只能用來加熱液體溶液，不可用於固體高溫灼燒
正確答案：(B)


129.	進行離心分離時，若樣品管數量為單數（例如只有 1 支樣品管），應如何處理才能啟動離心機？
(A) 直接放入運轉即可
(B) 另準備一支裝有同質量/同體積水的離心管置於對角位置以達平衡
(C) 將樣品管放在離心機正中央位置
(D) 降低轉速至最低即可免去平衡
正確答案：(B)


130.	在傾倒瓶裝液體化學藥品時，藥品瓶上的標籤紙應朝向何方？
(A) 朝向下方，方便觀察液體流出量
(B) 朝向手心，防止殘留液體順著瓶口流下腐蝕標籤
(C) 朝向外側，方便同伴閱讀
(D) 朝向上方上方隨意方向均可
正確答案：(B)

131.	使用燒杯或錐形瓶加熱液體時，為了使受熱均勻並防止玻璃爆裂，燒杯下方應鋪墊何種物品？
(A) 濾紙
(B) 陶瓷纖維網（陶瓷網/石綿網）
(C) 塑膠墊
(D) 鋁箔紙
正確答案：(B)


132.	關於玻璃棒在化學實驗中的用途，下列何者「非」其主要功能？
(A) 攪拌使溶液加速溶解或均勻
(B) 轉移液體時進行引流
(C) 蘸取微量液體進行測試
(D) 作為精確量取液體體積之工具
正確答案：(D)


133.	實驗室中用來精確測定溶液 pH 值的電子儀器為 pH 計（酸鹼度計），在使用前必須先進行何種操作？
(A) 用高溫烘箱加熱
(B) 使用標準緩衝溶液（Buffer solution）進行校正（Calibration）
(C) 浸泡於強酸溶液中活化 24 小時
(D) 用自來水持續沖洗 1 小時
正確答案：(B)


134.	在量筒中加入 20.0 mL 的水，放入一不溶於水的固體小金屬塊後，水面上升至 28.5 mL，則該金屬塊的體積為多少？
(A) 8.5 mL
(B) 20.0 mL
(C) 28.5 mL
(D) 48.5 mL
正確答案：(A)

135.	使用分析天平稱量易吸濕或易揮發的樣品時，應選擇下列何種容器盛裝樣品？
(A) 敞口燒杯
(B) 帶磨砂蓋的稱量瓶（Weighing bottle）
(C) 普通濾紙
(D) 表面玻璃敞開擺放
正確答案：(B)
136.	在進行重結晶過濾時，若要除去熱溶液中的不溶性懸浮雜質，應採用下列何種過濾方式？
(A) 冷卻後抽氣過濾
(B) 熱過濾（Hot filtration）
(C) 靜置沉澱不需過濾
(D) 離心分離後加熱蒸乾
正確答案：(B)


137.	使用氣體洗滌瓶（洗氣瓶）除去氣體中的雜質水分時，氣體進出的管路連接原則為何？
(A) 長管進氣，短管出氣（長進短出）
(B) 短管進氣，長管出氣（短進長出）
(C) 兩管長度任意連接
(D) 將兩管同時封死
正確答案：(A)


138.	下列哪一種玻璃儀器「不適合」直接用於加熱操作？
(A) 試管
(B) 燒杯
(C) 量筒
(D) 蒸餾燒瓶
正確答案：(C)


139.	在使用膠頭滴管（橡皮頭滴管）加液時，滴管管尖的正確位置應為何？
(A) 伸入容器內部並緊貼容器內壁
(B) 垂直懸空於容器口上方，不接觸容器壁
(C) 浸入容器內的溶液液面下
(D) 橫放在容器口上
正確答案：(B)


140.	關於乾燥劑無水硫酸銅（$\text{CuSO}_4$）吸水前後的顏色變化，下列何者正確？
(A) 由藍色變為白色
(B) 由白色變為藍色
(C) 由無色變為紅色
(D) 由黃色變為綠色
正確答案：(B)

141.	在實驗室配製一定莫耳濃度的溶液並使用玻璃棒引流至容量瓶時，玻璃棒下端應如何放置？
(A) 懸空於容量瓶口中央
(B) 靠在容量瓶刻度線下方的內壁上
(C) 緊貼容量瓶口外緣
(D) 插入容量瓶底部溶液中
正確答案：(B)


142.	進行酸鹼滴定實驗時，有關指示劑（如酚酞）的加入量，下列何者正確？
(A) 加入越多越好，顏色較為明顯
(B) 僅需加入 2–3 滴即可，過多會影響滴定結果
(C) 必須加入半燒杯量
(D) 不需要加入任何指示劑
正確答案：(B)


143.	使用酚酞（Phenolphthalein）作為酸鹼滴定指示劑時，在酸性溶液與鹼性溶液中分別呈現何種顏色？
(A) 酸性為紅色，鹼性為無色
(B) 酸性為無色，鹼性為粉紅色/紅色
(C) 酸性為黃色，鹼性為藍色
(D) 酸性為綠色，鹼性為紫色
正確答案：(B)


144.	關於玻璃儀器的洗滌與乾燥，下列何者「不可以」放入高溫烘箱中烘乾？
(A) 蒸發皿
(B) 燒杯
(C) 滴定管與移液管
(D) 表面玻璃
正確答案：(C)

145.	實驗室進行結晶分離時，若要加快結晶析出速率或誘發晶體形成，可採用下列何種方法？
(A) 用玻璃棒輕輕摩擦容器內壁或加入少量晶種（Seed crystal）
(B) 加入大量強酸強鹼劇烈加熱
(C) 保持容器高溫並密封
(D) 劇烈震盪並加入有機溶劑
正確答案：(A)
146.	使用阿貝折射儀（Abbe refractometer）測量液體折射率時，樣品滴加與清洗鏡片的正確方式為何？
(A) 用金屬刮刀將液體塗抹在稜鏡上
(B) 用膠頭滴管滴加，測試後用丙酮或乙醇及擦鏡紙輕輕擦拭清潔
(C) 用自來水與粗糙布料猛力擦洗稜鏡
(D) 將整台折射儀浸入水中洗滌
正確答案：(B)


147.	下列何者為精確量取 25.00 mL 溶液時最合適的量具？
(A) 50 mL 燒杯
(B) 100 mL 量筒
(C) 25 mL 體積移液管（或滴定管）
(D) 膠頭滴管
正確答案：(C)


148.	在蒸餾裝置中，加熱蒸餾燒瓶時加入沸石（Boiling chips）的主要作用為何？
(A) 降低溶液沸點
(B) 防止溶液產生暴沸（突沸）現象，維持平穩沸騰
(C) 催化化學反應發生
(D) 改變蒸氣冷凝顏色
正確答案：(B)


149.	若蒸餾加熱過程中發現忘記加入沸石，正確的處置方式為何？
(A) 立即直接打開瓶塞補加沸石
(B) 停止加熱，待溶液冷卻至沸點以下後，再補加沸石
(C) 開大火焰迅速加熱補救
(D) 繼續加熱，無需補加
正確答案：(B)


150.	關於乾燥劑無水氯化鈣（$\text{CaCl}_2$）的吸水特性與應用，下列敘述何者正確？
(A) 屬於物理性吸收，吸水後不改變狀態
(B) 屬於常用之中性乾燥劑，吸收水分後會潮解
(C) 專門用於乾燥氨氣（$\text{NH}_3$）等鹼性氣體
(D) 可直接與乙醇反應生成沉澱
正確答案：(B)

151.	在試管中加熱液體樣品時，試管內液體的體積不宜超過試管總容量的多少？
(A) 1/3
(B) 1/2
(C) 2/3
(D) 3/4
正確答案：(A)


152.	關於試管加熱的操作細節，下列何者正確？
(A) 集中加熱試管底部一點不動
(B) 先將試管在火焰上方均勻預熱，再固定於液體中下部加熱，並適度移動試管
(C) 試管口塞緊橡膠塞加熱以防蒸氣逸散
(D) 試管垂直立於本生燈焰心上方加熱
正確答案：(B)


153.	在使用布氏漏斗進行減壓抽氣過濾時，選擇濾紙尺寸的標準為何？
(A) 濾紙直徑應大於漏斗邊緣並折起
(B) 濾紙直徑應略小於漏斗內底盤，且能完全蓋住所有小孔不捲邊
(C) 濾紙直徑越小越好，蓋住一半小孔即可
(D) 任意尺寸皆可，無需裁切
正確答案：(B)


154.	若要測量未知物質的熔點（Melting point），通常使用下列何種專用細玻璃管？
(A) 滴定管
(B) 毛細管（Capillary tube）
(C) 移液管
(D) 離心管
正確答案：(B)


155.	測定熔點時，樣品裝入毛細管後應填裝至約多高的高度較為合適？
(A) 1–2 mm
(B) 2–3 mm
(C) 1–2 cm
(D) 填滿整條毛細管
正確答案：(B)


156.	關於分光光度計（Spectrophotometer）樣品槽（比色管/Cuvette）的使用，下列何者正確？
(A) 手可直接拿取透光的光面部分
(B) 手應拿取毛面（非透光面），透光面若有液體應用擦鏡紙輕擦乾淨
(C) 樣品槽內液體應倒滿至溢出
(D) 石英樣品槽可用硬物刷洗
正確答案：(B)


157.	在配製高錳酸鉀標準溶液時，若要濾除產生的二氧化錳沉澱，應選用何種過濾介質？
(A) 普通纖維濾紙
(B) 玻璃絨（Glass wool）或玻璃濾過器
(C) 棉花
(D) 定性濾紙
正確答案：(B)


158.	使用分析天平稱量樣品時，若樣品溫度尚未降至室溫（高於室溫），稱量結果會如何？
(A) 稱量結果偏輕（讀數偏小），因熱空氣上升產生對流浮力
(B) 稱量結果偏重（讀數偏大）
(C) 稱量結果完全無影響
(D) 電子天平會自動歸零抵銷溫度影響
正確答案：(A)


159.	在實驗室進行加熱與迴流（Reflux）反應時，安裝冷凝管之主要目的為何？
(A) 防止反應溶劑蒸發逸失，維持反應體積與濃度穩定
(B) 增加反應瓶內之壓力以加速反應
(C) 收集蒸餾出來的純淨副產物
(D) 降低反應燒瓶底部的溫度
正確答案：(A)


160.	下列關於玻璃儀器磨砂口（Ground glass joint）維護與使用的敘述，何者正確？
(A) 磨砂接頭應保持乾淨，存放時可夾一紙條防止黏連
(B) 強鹼溶液可以長期儲存於磨砂玻璃塞之試劑瓶中
(C) 磨砂口若卡住可以用金屬錘強行敲碎
(D) 磨砂接頭塗抹凡士林越多越好，無需適量
正確答案：(A)

161.	在實驗室加熱液體時，若使用燒瓶進行沸騰加熱，液體裝填量通常不宜超過燒瓶容量的多少？
(A) 1/3
(B) 2/3
(C) 3/4
(D) 9/10
正確答案：(B)


162.	使用分析天平進行精密稱量時，若環境濕度過高或過低，主要會對下列何者產生干擾導致讀數不穩？
(A) 機械磨損
(B) 靜電累積與藥品吸濕性
(C) 天平電源電壓
(D) 天平顯示器亮度
正確答案：(B)


163.	關於玻璃移液管（Pipette）的清洗與保養，下列何者為正確的操作？
(A) 使用後應立即用蒸餾水沖洗乾淨，並倒置於專用移液管架上晾乾
(B) 放入高溫烘箱中加熱烘乾
(C) 用金屬刷深入管內強行刷洗
(D) 充入強鹼溶液長期浸泡保存
正確答案：(A)

164.	在進行重力過濾操作時，倒入漏斗內的待過濾液體高度，最高不應超過濾紙高度的多少？
(A) 1/3
(B) 2/3
(C) 1/2
(D) 容器邊緣上方
正確答案：(B)

165.	使用結晶皿（Crystallizing dish）進行溶液結晶時，下列何種環境條件最有利於形成較大且完整之晶體？
(A) 快速劇烈加熱蒸乾
(B) 靜置於無震動處並進行緩慢冷卻與蒸發
(C) 用玻璃棒持續高速攪拌
(D) 放入離心機中高速旋轉
正確答案：(B)
166.	關於試管洗滌時使用試管刷的技巧，下列何者正確？
(A) 轉動並上下輕輕刷洗，避免用力過猛撞破試管底部
(B) 猛力將試管刷撞擊試管底部
(C) 試管刷金屬部分露出直接接觸玻璃內壁乾刷
(D) 不加水直接用乾試管刷刷洗
正確答案：(A)


167.	在進行薄層層析（TLC）操作時，點樣點（Spotting point）的位置應控制於何處？
(A) 浸沒於展開劑液面下方
(B) 高於展開劑液面數毫米（約 0.5–1 cm）處
(C) 薄層板的最頂端邊緣
(D) 薄層板正中央
正確答案：(B)


168.	配製特定莫耳濃度的溶液時，若水溶液溶解過程為顯著放熱（如固體氫氧化鈉溶解），應在何時進行定容？
(A) 剛溶解完高溫時立即定容
(B) 待溶液冷卻至室溫後，再轉移至容量瓶定容
(C) 定容後再放入冰水中冷卻
(D) 將溶液加熱至沸騰後定容
正確答案：(B)


169.	關於本生燈火焰構造，最內層呈現暗色且溫度最低的區域稱為何？
(A) 外焰
(B) 焰心
(C) 內焰
(D) 氧化焰
正確答案：(B)


170.	使用比重瓶（Pycnometer）測量液體密度時，必須精確控制並記錄下列何種物理參數？
(A) 光照強度
(B) 溫度
(C) 大氣壓力的微小變化
(D) 聲音分貝值
正確答案：(B)

171.	在萃取操作中，若發生乳化現象（Emulsification）導致分層不透明，下列何者「無法」幫助破乳？
(A) 加入少量食鹽（NaCl）提高水相離子強度（鹽析）
(B) 離心分離或用離心管靜置
(C) 加入大量界面活性劑（清潔劑）
(D) 用玻璃棒輕輕摩擦管壁或微溫加熱
正確答案：(C)


172.	關於氣體收集方法，若欲收集一不溶於水且不與水反應的氣體，最適宜採用何種方法？
(A) 向上排空氣法
(B) 排水集氣法（排水集氣）
(C) 向下排空氣法
(D) 抽真空密閉集氣法
正確答案：(B)


173.	若欲收集密度比空氣大且易溶於水的氣體（如二氧化碳、氯氣），應採用何種集氣法？
(A) 排水集氣法
(B) 向上排空氣法
(C) 向下排空氣法
(D) 冰水冷卻集氣法
正確答案：(B)


174.	使用分析天平時，為維護天平內部精密梁架結構，放置或取下稱量物時天平應處於何種狀態？
(A) 稱量狀態（釋放狀態）
(B) 關閉/鎖定狀態（Check/Lock position）
(C) 通電開機加熱狀態
(D) 歸零讀數顯示狀態
正確答案：(B)


175.	蒸發皿通常由陶質或耐熱瓷器製成，其主要優點為何？
(A) 完全透明易於觀察
(B) 耐高溫、化學性質穩定且表面廣闊易於水分蒸發
(C) 材質柔軟不易打破
(D) 可直接用磁鐵吸引
正確答案：(B)
176.	使用酸鹼滴定管時，若滴定管下方尖端管內留有氣泡，正確的排除氣泡方法為何？
(A) 快速開啟活塞放液，利用液流衝力將氣泡帶出
(B) 用針將氣泡刺破
(C) 將滴定管倒過來敲擊
(D) 忽略氣泡直接進行滴定
正確答案：(A)


177.	進行加熱迴流實驗時，迴流裝置頂部塞子的正確狀態為何？
(A) 必須塞緊密封，防止氣體逸出
(B) 必須保持開口通氣（或連接乾燥管通大氣），嚴禁密閉加熱
(C) 用膠帶將頂部完全封死
(D) 裝滿水密封
正確答案：(B)


178.	在量筒中加入 15.0 mL 液體，若讀數時眼睛「仰視」刻度線，則所得的記錄值與真實體積相比會如何？
(A) 記錄值偏大
(B) 記錄值偏小（真實體積比讀數多）
(C) 記錄值與真實值完全相等
(D) 無法估算
正確答案：(B)


179.	關於表面玻璃（Watch glass）在化學實驗中的常見用途，下列何者不包含在內？
(A) 蓋在燒杯口防止灰塵落在溶液中或減少揮發
(B) 盛裝少量固體樣品進行稱量或觀察
(C) 作為微量蒸發揮發之容器
(D) 裝載強鹼溶液進行長時間高溫加熱沸騰
正確答案：(D)


180.	實驗室清洗完畢之玻璃儀器，若急需乾燥使用，下列何種方法最快速且適宜（非量感儀器）？
(A) 用普通衛生紙擦拭內壁
(B) 用少量易揮發有機溶劑（如丙酮或無水乙醇）潤洗後吹風乾燥
(C) 用本生燈直接對著濕玻璃內壁劇烈猛燒
(D) 放置於室溫自然晾乾一整天
正確答案：(B)
181.	在配製已知莫耳濃度的溶液時，關於容量瓶（Volumetric flask）的使用，下列何者正確？
(A) 容量瓶可用於長期貯存化學試劑
(B) 容量瓶僅用於精確量取特定體積的溶液，不可直接在瓶內進行固體溶解或加熱
(C) 定容時若超過刻度線，可用吸管吸出多餘液體
(D) 容量瓶洗淨後應放入高溫烘箱急速烘乾
正確答案：(B)


182.	使用分析天平進行稱量操作時，下列哪一項行為符合正確規範？
(A) 稱量物溫度高於室溫時直接放入稱盤稱量
(B) 稱量過程中可以長時間打開天平側門
(C) 取放稱量物及加減砝碼/藥品時，應先關閉（鎖定）天平開關
(D) 揮發性或腐蝕性樣品可直接敞口放在秤盤上稱量
正確答案：(C)


183.	進行酸鹼滴定實驗時，滴定管在裝入標準液或待測液之前的最後一步處理為何？
(A) 用自來水沖洗
(B) 用蒸餾水潤洗後直接裝液
(C) 用即將盛裝的溶液潤洗 2–3 次
(D) 用丙酮潤洗後加熱烘乾
正確答案：(C)


184.	在量筒中讀取水溶液體積時，若眼睛平視觀察，應以凹形液面的哪一部分為準？
(A) 最上緣最高處
(B) 最低凹處（下緣切線）
(C) 中間任意位置
(D) 液面與量筒壁接觸處
正確答案：(B)


185.	關於過濾操作中的「引流」，下列何種工具最適合作為引流棒？
(A) 鐵環
(B) 玻璃棒
(C) 溫度計
(D) 滴定管
正確答案：(B)

186.	使用移液管（Pipette）吸取液體時，正確的手勢與操作為何？
(A) 用右手食指按住移液管上口來控制液面下降
(B) 用右手大拇指堵住移液管上口
(C) 用嘴直接吸取液體
(D) 將移液管傾斜 45 度角快速釋放液體
正確答案：(A)


187.	在減壓過濾（抽氣過濾）過程中，布氏漏斗內濾紙的正確選擇標準為何？
(A) 濾紙直徑必須大於漏斗內徑並折起貼在壁上
(B) 濾紙直徑應略小於漏斗內底徑，但能完全蓋住所有濾孔且平整不捲邊
(C) 濾紙只需蓋住一半濾孔即可
(D) 濾紙直徑越小越好
正確答案：(B)


188.	進行普通蒸餾實驗時，冷凝管中的冷凝水水流方向應為下列何者？
(A) 從上口進，下口出
(B) 從下口進，上口出（逆流冷卻）
(C) 上下口同時進水
(D) 無需通水，自然風乾
正確答案：(B)


189.	使用阿貝折射儀測定液體折射率時，校正儀器常用的標準參考液體為何？
(A) 濃硫酸
(B) 蒸餾水（或去離子水）
(C) 無水乙醇
(D) 丙酮
正確答案：(B)


190.	下列哪一種玻璃儀器「不可以」直接置於加熱板或本生燈火焰上加熱？
(A) 燒杯
(B) 錐形瓶
(C) 量筒與容量瓶
(D) 蒸餾燒瓶
正確答案：(C)


191.	使用乾燥器（Desiccator）存放高溫灼燒後的坩堝時，蓋子應如何開啟或關閉？
(A) 直接向上垂直猛力拉開
(B) 沿著磨砂邊緣水平滑動蓋子
(C) 用力敲擊蓋子邊緣使之脫落
(D) 用水潤濕蓋子後開啟
正確答案：(B)


192.	在本生燈的使用中，若要將火焰調節為藍色無煙且溫度較高狀態，應如何調整空氣調節環？
(A) 漸漸開大空氣調節環
(B) 完全關閉空氣調節環
(C) 關小瓦斯進氣閥門並關閉空氣環
(D) 用手遮住進氣孔
正確答案：(A)


193.	使用分液漏斗萃取時，搖晃後將漏斗倒置並開啟活塞，其主要目的為何？
(A) 觀察液體顏色變化
(B) 釋放因溶劑揮發產生的內部氣體壓力（排氣）
(C) 讓兩相液體混合更均勻
(D) 加快分層速率
正確答案：(B)


194.	關於酸式滴定管活塞塗抹凡士林（潤滑脂）的目的與做法，下列何者正確？
(A) 塗抹越多越好，塞滿整個小孔以防漏水
(B) 在活塞兩端薄薄塗抹一層，避免堵塞小孔，使轉動靈活且防漏
(C) 凡士林應塗抹在滴定管管身外側
(D) 鹼式滴定管也需在橡膠管內塗抹凡士林
正確答案：(B)


195.	測定物質熔點時，若加熱升溫速率過快（例如大於 5℃/min），測得的熔點數據通常會如何？
(A) 測得熔點範圍偏高且熔程變寬
(B) 測得熔點範圍偏低
(C) 對熔點數據完全無影響
(D) 樣品無法熔化
正確答案：(A)
196.	在加熱蒸發溶液濃縮結晶時，當觀察到下列何種現象時應停止直接加熱，改利用餘熱蒸乾？
(A) 溶液剛剛開始冒氣泡時
(B) 蒸發皿中出現大量晶體且尚有少量水分時
(C) 溶液完全乾涸且晶體開始飛濺時
(D) 溶液顏色發生改變時
正確答案：(B)


197.	使用 pH 計測定溶液酸鹼度時，電極從待測液取出換測下一樣品前，應如何處理電極？
(A) 用自來水沖洗後直接插入下一樣品
(B) 用蒸餾水充分沖洗，並用濾紙輕輕吸乾殘留水滴
(C) 用擦拭紙用力摩擦電極玻璃球泡
(D) 浸泡於濃鹽酸中洗淨
正確答案：(B)


198.	關於比重瓶（Pycnometer）的使用注意事項，下列何者正確？
(A) 瓶內可以殘留氣泡不需排除
(B) 裝滿液體並插上帶毛細管的瓶塞後，溢出的液體應擦拭乾淨再稱重
(C) 比重瓶可放入烘箱高溫烘乾
(D) 稱量時可用手直接抓握瓶身
正確答案：(B)


199.	在薄層層析（TLC）實驗中，展開劑（Eluent）的液面高度應如何控制？
(A) 高於薄層板上的點樣點
(B) 低於薄層板上的點樣點
(C) 與點樣點完全重合
(D) 浸沒半張薄層板
正確答案：(B)


200.	完成「基礎化學實驗操作」主題 100 題學習後，實驗操作時最核心的原則為何？
(A) 追求速度，簡化步驟
(B) 嚴格遵循標準操作程序（SOP），準確量測並維護儀器精準度
(C) 儀器洗淨後可隨意擺放不需歸位
(D) 讀數時以個人直覺預估為主
正確答案：(B)

201.	在化工單元操作中，流體在管道內流動時，若雷諾數（Reynolds number, Re）大於 4000，其流體流動狀態通常屬於下列何者？
(A) 層流（粘性流）
(B) 紊流（湍流）
(C) 臨界渡流
(D) 靜止狀態
正確答案：(B)


202.	化工廠常用的流體輸送設備中，離心泵（Centrifugal pump）在啟動前必須進行「灌泵」（Priming）操作，其主要目的為何？
(A) 清洗泵體內部雜質
(B) 充滿液體以排盡泵內空氣，防止產生氣縛現象（Air binding）
(C) 降低液體的輸送溫度
(D) 增加電機的轉速
正確答案：(B)

203.	在熱傳導（Conduction）單元操作中，傅立葉定律（Fourier's Law）指出熱傳導速率與下列何者成正比？
(A) 傳熱面積與溫度梯度
(B) 材料厚度
(C) 時間的平方
(D) 流體流速
正確答案：(A)

204.	熱交換器（Heat exchanger）進行熱交換操作時，若冷熱兩種流體流向相反，此種流向配置稱為何？
(A) 順流（並流）
(B) 逆流
(C) 錯流（交叉流）
(D) 迴流
正確答案：(B)

205.	在相同的進出口溫度條件下，對管殼式熱交換器而言，採用何種流向配置可以獲得最大的對數平均溫差（LMTD）與最佳熱交換效率？
(A) 順流
(B) 逆流
(C) 靜止熱傳
(D) 垂直流動
正確答案：(B)
206.	蒸餾（Distillation）單元操作能將混合液體加以分離，其所利用的主要物理性質差異為何？
(A) 溶解度差異
(B) 揮發度（沸點）差異
(C) 密度差異
(D) 熔點差異
正確答案：(B)


207.	在精餾塔（Fractionating column）操作中，由塔頂冷凝器將部分冷凝液體重新送回塔頂的操作稱為何？
(A) 回流（Reflux）
(B) 側陸抽拔
(C) 釜底再沸
(D) 塔底排渣
正確答案：(A)


208.	精餾塔操作中的「回流比」（Reflux ratio）定義為下列哪兩者的比值？
(A) 回流量與塔頂採出產品量之比
(B) 進料量與塔底殘渣量之比
(C) 塔頂產品量與回流量之比
(D) 加熱蒸氣量與進料量之比
正確答案：(A)


209.	液-液萃取（Liquid-liquid extraction）單元操作中，選用之萃取劑（Solvent）與原溶劑（主溶劑）之間應具備何種關係？
(A) 兩者必須完全互溶
(B) 兩者應互不相溶或僅微量互溶
(C) 兩者沸點必須完全相同
(D) 兩者密度必須完全相同
正確答案：(B)

210.	乾燥（Drying）單元操作的主要目的為何？
(A) 利用熱能汽化除去濕物料中的水分或揮發性溶劑
(B) 利用機械力將固體顆粒磨碎
(C) 將固體物質高溫熔化為液態
(D) 將固體顆粒按尺寸進行篩分
正確答案：(A)
211.	固液分離單元操作中，利用多孔性介質阻擋固體顆粒而讓液體通過的分離方法稱為何？
(A) 沉降
(B) 過濾
(C) 萃取
(D) 蒸發
正確答案：(B)


212.	板框式壓濾機（Plate and frame filter press）在工業過濾操作中，推動液體穿過濾布的主要動力來源為何？
(A) 重力自然流下
(B) 外部施加的高壓壓差（壓力）
(C) 離心力場
(D) 磁場力
正確答案：(B)


213.	蒸發（Evaporation）單元操作與蒸餾單元操作的主要區別為何？
(A) 蒸發通常是將含有不揮發性溶質的溶液加熱沸騰，以除去部分揮發性溶劑
(B) 蒸發用於分離兩種沸點接近的揮發性液體
(C) 蒸發操作完全不需要消耗熱能
(D) 蒸發僅用於氣體的淨化
正確答案：(A)


214.	在多效蒸發（Multiple-effect evaporation）系統中，採用多效操作的主要優點為何？
(A) 降低設備製造總成本
(B) 重複利用前一效產生的二次蒸氣作為後一效的加熱源，大幅節省生蒸氣消耗
(C) 提高溶液的沸點提升產品純度
(D) 減少蒸發器的佔地面積
正確答案：(B)


215.	氣體吸收（Gas absorption）單元操作中，主要利用混合氣體中各組分在吸收劑（液體）中的何種性質差異來進行分離？
(A) 揮發度差異
(B) 溶解度差異
(C) 密度差異
(D) 擴散係數大小
正確答案：(B)
216.	在填料吸收塔（Packed tower）中，塔內裝填填料（如拉西環、鮑爾環）的主要目的為何？
(A) 增加氣液兩相的接觸面積與接觸時間
(B) 增加氣體流動的阻力以降低塔頂壓力
(C) 支撐吸收塔塔壁強度
(D) 過濾氣體中的固體粉塵
正確答案：(A)


217.	結晶（Crystallization）單元操作通常用於獲得高純度的固體產品，其產生的前提條件為何？
(A) 溶液達到過飽和狀態（Supersaturation）
(B) 溶液保持極低濃度不飽和狀態
(C) 溶液溫度維持在沸點以上劇烈沸騰
(D) 加入大量界面活性劑
正確答案：(A)


218.	固體顆粒減小尺寸的單元操作（如研磨、粉碎），在化工生產中稱為何種單元操作？
(A) 粒化操作
(B) 粉碎（Size reduction）
(C) 混合操作
(D) 造粒操作
正確答案：(B)

219.	旋風分離器（Cyclone separator）利用何種作用力將氣體中懸浮的固體顆粒或液滴分離出來？
(A) 重力沉降力
(B) 靜電吸引力
(C) 旋轉產生的離心力
(D) 表面張力
正確答案：(C)

220.	化工單元操作（Unit Operations）的核心概念，是指將各種複雜的化工生產過程拆解為下列何者？
(A) 僅包含化學反應過程的組合
(B) 遵循物理學原理、具備共通性且獨立的物理操作步驟
(C) 純粹機械設備的維護流程
(D) 商業產品的包裝與運輸過程
正確答案：(B)
221.	在國際單位制（SI 制）中，物質密度的標準法定單位為何？
(A) g/cm3
(B) kg/m3
(C) g/mL
(D) lb/ft3
正確答案：(B)


222.	無因次物理量「比重」（Specific gravity）的定義為某物質的密度與標準物質密度的比值，若待測物為液體或固體，通常以多少度 C 之純水作為參考標準？
(A) 0℃
(B) 4℃
(C) 25℃
(D) 100℃
正確答案：(B)


223.	純水在 4℃ 時具備下列何種物理特性，使其常被選為液體比重計算的基準？
(A) 蒸氣壓最大
(B) 密度最大（約為 $1.000\text{ g/cm}^3$），且體積最小
(C) 黏度最高
(D) 表面張力最小
正確答案：(B)


224.	使用比重瓶（Pycnometer）測量液體比重時，關於比重瓶塞中央微細毛細管（通孔）的主要作用，下列何者正確？
(A) 方便用吸管吸取液體
(B) 插塞時能排出多餘液體與氣泡，確保裝填體積精確固定
(C) 增加瓶內液體的蒸發速率
(D) 方便插入溫度計量測溫度
正確答案：(B)

225.	使用比重瓶量測液體密度時，實驗過程中應注意避免用手長時間直接抓握瓶身，主要原因為何？
(A) 防止手汗腐蝕玻璃
(B) 手體溫傳導會使液體受熱膨脹溢出，導致質量測量誤差
(C) 防止玻璃瓶因手溫破裂
(D) 防止化學藥品穿透玻璃
正確答案：(B)
226.	浮計（Hydrometer，液體比重計）係利用阿基米德浮力原理設計，當比重計浮於液體中靜止時，其所受到的浮力與下列何者相等？
(A) 排開液體的質量與重力（即比重計自身重力）
(B) 容器底部的壓力
(C) 液體的表面張力
(D) 比重計未浸入部分的重力
正確答案：(A)


227.	將同一支液體比重計放入兩種不同液體中，若在 A 液體中沉入較深（刻度浮於上方），在 B 液體中沉入較淺，則兩液體密度比較為何？
(A) A 液體密度大於 B 液體
(B) A 液體密度小於 B 液體
(C) 兩液體密度完全相同
(D) 無法根據沉入深度判斷
正確答案：(B)


228.	使用液體比重計讀取刻度時，比重計刻度數值的分布規律為何？
(A) 越往管頸上方數值越大
(B) 越往管頸上方數值越小（下大上小）
(C) 上下數值完全均勻相同
(D) 隨意交錯分布
正確答案：(B)


229.	阿基米德原理指出，物體在流體中所受到的浮力等於下列何者？
(A) 物體自身的重量
(B) 物體所排開流體的重量
(C) 流體容器底部的總壓力
(D) 物體浸入深度乘以截面積
正確答案：(B)

230.	在實作實驗中，若欲測定一形狀不規則且不溶於水的固體塊體積，最適宜採用下列何種方法？
(A) 直尺測量邊長計算
(B) 量筒排水法（排水置換法）
(C) 用天平直接稱量體積
(D) 用比色計測定
正確答案：(B)
231.	若某固體物質會溶於水，但欲測定其密度，在使用排水量筒法時應將水替換為下列何種介質？
(A) 強酸溶液
(B) 該固體不溶且不反應的液體（如無水乙醇或石臘油）
(C) 沸騰的熱水
(D) 強鹼溶液
正確答案：(B)


232.	實驗室以比重瓶法測量某液體比重，已知空比重瓶重 25.00 g，裝滿純水時重 75.00 g，裝滿待測液體時重 65.00 g，則該液體之比重為何？
(A) 0.80
(B) 0.87
(C) 1.15
(D) 1.25
正確答案：(A)


233.	關於溫度對大多數液體密度的影響，下列敘述何者正確（水在 0~4℃ 異常除外）？
(A) 溫度升高，液體膨脹體積增大，密度降低
(B) 溫度升高，液體收縮，密度增加
(C) 溫度變化對液體密度完全無影響
(D) 溫度越高，液體質量顯著增加
正確答案：(A)


234.	使用比重瓶測定未知液體密度時，下列何者為非必要的測量數據？
(A) 空比重瓶在乾燥狀態下的質量
(B) 比重瓶裝滿純水時的質量與水溫
(C) 比重瓶裝滿待測液體時的質量
(D) 比重瓶的市場購買價格
正確答案：(D)


235.	配製不同濃度的蔗糖水溶液時，溶液的濃度與其比重之間的關係為何？
(A) 蔗糖濃度越高，溶液比重越大
(B) 蔗糖濃度越高，溶液比重越小
(C) 蔗糖濃度與比重完全無關
(D) 濃度增加比重會先減小後增大
正確答案：(A)
236.	在使用量筒測量液體體積時，若量筒內壁貼附許多未排除的氣泡，對測得的液體體積結果有何影響？
(A) 體積讀數偏大
(B) 體積讀數偏小
(C) 讀數完全無影響
(D) 使液體質量增加
正確答案：(A)


237.	在實驗中用排水法測量浮於水面之木塊（密度小於水）體積時，應如何搭配輔助工具？
(A) 用重物（如鐵塊）沉錘壓住木塊使其完全浸沒於水中
(B) 將木塊切成碎粉末放入
(C) 加熱水至沸騰
(D) 加入大量食鹽讓木塊下沉
正確答案：(A)


238.	使用韋氏天平（Westphal balance）測量液體比重時，其所依據的主要物理原理為何？
(A) 光線折射定律
(B) 阿基米德浮力原理與力矩平衡
(C) 氣體狀態方程式
(D) 熱膨脹係數
正確答案：(B)


239.	關於波美度（°Bé，Baumé degree）與液體比重的關係，下列敘述何者正確？
(A) 波美度係專用於表示液體密度與比重的工程單位之一
(B) 波美度僅能用於測量氣體壓力
(C) 波美度越大代表液體沸點越低
(D) 波美度與液體濃度無任何關聯
正確答案：(A)


240.	在實作實驗「密度與比重測量」中，擦拭比重瓶外壁殘留液體時，選用何種材質最適當？
(A) 濕抹布
(B) 不起毛屑的無塵紙或拭鏡紙，避免殘留纖維或水分影響質量稱量
(C) 粗糙砂紙
(D) 普通濕衛生紙
正確答案：(B)
241.	冷製手工皂（CP皂）製作完成後需要進行約 4–6 週的「晾皂熟成（Curing）」，其主要目的為何？
(A) 讓剩餘水分蒸發使皂體變硬，並使未反應完的微量鹼液繼續充分反應，降低 pH 值至溫和親膚範圍
(B) 增加肥皂的重量
(C) 讓肥皂吸收空氣中的水分膨脹
(D) 使肥皂產生高溫放熱發泡
正確答案：(A)


242.	在冷製皂（CP皂）製作中，若皂液攪拌時間嚴重不足（未達到 Trace 美痕狀態）即倒入模具，最容易造成何種不良現象？
(A) 油鹼分離（油水分層）且無法正常凝固
(B) 肥皂硬度變得像石頭一樣硬
(C) 肥皂呈現透明狀態
(D) 產生大量的微胞結晶
正確答案：(A)


243.	在肥皂「鹽析（Salting out）」實驗中，向皂化混合液中加入食鹽（NaCl）飽和溶液的主要作用為何？
(A) 增加肥皂在水中的溶解度
(B) 降低肥皂在水中的溶解度，使脂肪酸鈉鹽（肥皂）固體析出浮於上層，與甘油水溶液分離
(C) 將肥皂轉化為強酸物質
(D) 消除肥皂的所有泡沫
正確答案：(B)


244.	皂化反應產生的脂肪酸鈉鹽（肥皂）分子結構中，同時包含「親水端」與「親油端」，這種特殊分子構造統稱為何？
(A) 界面活性劑（Amphiphilic / Surfactant）
(B) 強氧化劑
(C) 無機金屬鹽類
(D) 揮發性溶劑
正確答案：(A)




245.	肥皂去污洗滌時，肥皂分子的親油端包覆油污，親水端朝外懸浮於水中形成微球體，此現象稱為何？
(A) 微胞（Micelle）形成與乳化作用
(B) 升華作用
(C) 重結晶作用
(D) 蒸餾作用
正確答案：(A)


246.	在冷製皂（CP皂）製作過程中，油脂與配製好的鹼水混合時，兩者的最適宜混合溫度通常控制在多少範圍？
(A) 0–10℃
(B) 35–50℃（油鹼溫差儘量控制在 5℃ 內）
(C) 100–120℃ 劇烈沸騰
(D) 200℃ 以上
正確答案：(B)


247.	手工皂若含有較高比例的不飽和脂肪酸（如橄欖油、甜杏仁油），在保存過程中若暴露於高溫潮濕環境，最容易產生何種變質現象？
(A) 油脂酸敗（產生黃斑與油臭味）
(B) 肥皂體積劇烈膨脹變大
(C) 肥皂自動結晶變透明
(D) 肥皂顏色變為深藍色
正確答案：(A)

248.	調製手工香氛皂時，植物精油（Essential oil）或香精加入皂液的最佳時機為何？
(A) 溶解氫氧化鈉高溫發煙時
(B) 皂液攪拌至輕微 Trace（美痕）濃稠狀態時加入並快速均勻攪拌
(C) 皂液剛倒進油脂時
(D) 肥皂晾皂完成切塊後塗在表面
正確答案：(B)

249.	檢測手工皂熟成後是否可以安全使用，最適宜且簡便的酸鹼度測試方法為何？
(A) 取少許手工皂加水搓揉出泡沫，用 pH 試紙測試其 pH 值，約落於 8–10 之間弱鹼性為安全範圍
(B) 用舌頭直接舔舐肥皂看是否有麻辣感
(C) 放入強酸中觀察是否發泡
(D) 用本生燈燃燒觀察火焰顏色
正確答案：(A)
250.	使用「熱製法（Hot Process, HP皂）」製作手工皂，相較於冷製法（CP皂）的主要特點為何？
(A) 藉由外加熱源持續加熱加速皂化反應，製作完成後可大幅縮短晾皂熟成時間
(B) 熱製法完全不需使用氫氧化鈉
(C) 熱製法製作出來的肥皂呈透明水狀
(D) 熱製法不需使用任何油脂
正確答案：(A)


251.	手工皂製作中加入天然「咖啡渣」或「燕麥粉」，在皂體中主要發揮何種實用功能？
(A) 提供皮膚物理性磨砂去角質與清潔效果
(B) 增加肥皂的溶解度
(C) 替代氫氧化鈉作為鹼源
(D) 降低油脂的皂化價
正確答案：(A)


252.	冷製手工皂入模後，通常會用毛巾或保鮮膜包裹皂模放置於保溫箱內，其主要目的為何？
(A) 維持皂化反應產生的放熱溫度，促進完整進行「果膠/膠化現象（Gelling）」使皂體質地均勻
(B) 防止肥皂吸收香氣
(C) 使肥皂快速冷凍結冰
(D) 防止水分完全蒸發
正確答案：(A)

253.	以高比例純橄欖油製作出的「馬賽皂（Castile soap）」，具備下列何種洗感與質地特性？
(A) 洗感極為溫和滋潤，但泡沫較為細緻且皂體硬化慢、較易吸水軟化爛糊
(B) 清潔力強大且質地堅硬如石頭
(C) 產生巨大且豐富的粗大泡沫
(D) 對皮膚極具強烈刺激性
正確答案：(A)

254.	在配製手工皂強鹼水時，若不慎將鹼液潑濺到皮膚上，第一時間除了用大量流動清水沖洗外，嚴禁採用何種錯誤處置？
(A) 塗抹強酸（如濃鹽酸、濃硝酸）試圖進行酸鹼中和
(B) 脱去受污染的衣物
(C) 持續沖水至少 15 分鐘
(D) 沖洗後儘速就醫
正確答案：(A)
255.	下列何種植物油脂含有高比例的月桂酸與飽和脂肪酸，能賦予手工皂優秀的硬度與強大的起泡清潔力？
(A) 椰子油
(B) 未精煉月見草油
(C) 玫瑰果油
(D) 小麥胚芽油
正確答案：(A)


256.	手工皂「熱製法（HP）」加熱過程中，皂液會經歷從濃稠 Trace 狀態轉變為如蘋果醬般的半透明膠狀，此階段稱為何？
(A) 膠化期（Gel stage）
(B) 結晶期
(C) 風乾期
(D) 酸敗期
正確答案：(A)


257.	關於冷製手工皂脱模（Unmolding）與切皂的最佳時間點，下列何者最適當？
(A) 皂體完全凝固硬化且具備足夠強度，通常在灌模後約 24–48 小時進行
(B) 剛倒入模具 5 分鐘後立即倒出
(C) 晾皂熟成 6 個月之後再脱模
(D) 皂液尚呈流動水狀時脱模
正確答案：(A)


258.	配製氫氧化鈉鹼水溶液時，盛裝容器的材質應選擇下列何者最安全耐腐蝕？
(A) 耐熱 PP 塑膠（5號）、不銹鋼或高硼矽耐熱玻璃容器
(B) 鋁製鍋具
(C) 薄鐵皮罐
(D) 聚乙烯（薄塑膠袋）
正確答案：(A)


259.	手工皂配方中適量添加「硬脂酸（Stearic acid）」，主要發揮何種功效？
(A) 增加肥皂的硬度與皂體密實度，並使泡沫更加持久
(B) 使肥皂變為液體洗手乳
(C) 完全消除肥皂泡沫
(D) 降低肥皂的皂化率
正確答案：(A)
260.	完成「手工皂的製造」實作單元後，評估手工皂品質優劣的核心指標不包含下列何者？
(A) 洗感溫和滋潤、硬度適中且泡沫豐富
(B) pH 值落在安全弱鹼性範圍（pH 8–10）
(C) 包裝盒售價的高低
(D) 皂體無油臭酸敗味且結構均勻無游離鹼塊
正確答案：(C)

261.	紙色層分析中，若待測物質於固定相之吸附力極強且完全不溶於移動相，其 $R_f$ 值為何？
(A) 0
(B) 0.5
(C) 1.0
(D) 無法計算
正確答案：(A)


262.	在極性固定相（如水-纖維素）與非極性移動相之紙色層分析中，化合物之極性越大，其 Rf 值通常如何變化？
(A) 越大
(B) 越小
(C) 不變
(D) 變為負值
正確答案：(B)


263.	關於紙色層分析中展開劑（移動相）選擇之敘述，下列何者正確？
(A) 必須使用單一純溶劑
(B) 可混合不同極性之溶劑以調配適當極性，提高分離效果
(C) 必須加入強酸濃縮
(D) 水絕對不能作為展開劑之成分
正確答案：(B)


264.	色層分析法（Chromatography）最早由俄國植物學家 Tswett 用於分離下列何者？
(A) 植物色素（如葉綠素與類胡蘿蔔素）
(B) 重金屬離子
(C) 蛋白質
(D) 合成高分子塑膠
正確答案：(A)

265.	進行紙色層分析點樣時，若樣品溶液濃度過稀，最適當的操作方式為何？
(A) 一次滴加巨大液滴讓樣品擴散
(B) 微量點樣一次，待其乾燥後於原點重複點樣數次
(C) 用原子筆重新畫深原點
(D) 大幅增加展開劑用量
正確答案：(B)


266.	下列何者「不屬於」紙色層分析中影響 Rf 值之主要操作變因？
(A) 濾紙種類與材質規格
(B) 展開劑之組成比例與環境溫度
(C) 點樣原點至展開劑液面之距離（未浸沒前提下）
(D) 懸掛濾紙所使用鐵夾之材質顏色
正確答案：(D)


267.	在紙色層分析中，若點樣點不慎被展開劑液面淹沒（浸沒），會產生何種後果？
(A) 分離速率加快且效果更好
(B) 樣品直接溶解擴散於展開劑中，無法在濾紙上進行層析分離
(C) 所有成分 Rf 值皆變為 1.0
(D) 濾紙會立即破裂
正確答案：(B)


268.	紙色層分析實驗中，將展開完成之濾紙取出後，應如何乾燥最為適宜？
(A) 直接用火柴點燃乾燥
(B) 用吹風機溫風吹乾或於通風櫥中自然晾乾
(C) 浸入蒸餾水中沖洗乾燥
(D) 用乾抹布猛力擦拭
正確答案：(B)


269.	關於「反相紙色層分析」（Reverse-phase paper chromatography），下列敘述何者正確？
(A) 固定相為極性，移動相為非極性
(B) 濾紙經疏水性物質處理使固定相呈非極性，移動相則選用極性溶劑
(C) 完全不使用濾紙纖維
(D) 展開方向只能由上往下展開
正確答案：(B)


270.	若欲分離混合色素中的多種成分，紙色層分析法相較於傳統加熱蒸餾法的主要優點為何？
(A) 需要消耗大量熱能加熱
(B) 適合極微量樣品的快速分離與檢驗
(C) 儀器設備成本極為昂貴
(D) 只能用於分離氣體樣品
正確答案：(B)


271.	酸鹼滴定（Acid-base titration）的核心反應本質為下列何者？
(A) 氧化還原反應
(B) 沉澱反應
(C) 氫離子與氫氧根離子結合生成水之中和反應
(D) 錯合反應
正確答案：(C)


272.	在 25℃ 下，將 0.1 M 的鹽酸（HCl）溶液與 0.1 M 的氫氧化鈉（NaOH）溶液進行等當量中和滴定，當達到當量點時，溶液之 pH 值約為何？
(A) 3.0
(B) 7.0
(C) 9.0
(D) 12.0
正確答案：(B)


273.	用已知濃度的強鹼（NaOH）滴定未知濃度的弱酸（如乙酸）時，到達當量點時，溶液之 pH 值通常呈何性？
(A) 酸性（pH< 7）
(B) 中性（pH= 7）
(C) 弱鹼性（pH > 7）
(D) 強酸性（pH = 1）
正確答案：(C)

274.	酸鹼滴定實驗中，用來裝載待測液並在滴定過程中需不斷搖晃混勻的錐形容器為何？
(A) 容量瓶
(B) 錐形瓶（Erlenmeyer flask）
(C) 量筒
(D) 燒杯
正確答案：(B)
275.	關於滴定當量點（Equivalence point）與滴定終點（End point）之關係，下列敘述何者正確？
(A) 兩者觀念完全相同且絕無誤差
(B) 當量點為理論上酸鹼當量數相等點；滴定終點為指示劑變色之觀察點
(C) 滴定終點必須比當量點早到達 10 mL
(D) 滴定終點無法透過指示劑進行觀察
正確答案：(B)


276.	強酸（HCl）與強鹼（NaOH）進行滴定時，若選用酚酞作為指示劑，當到達滴定終點時，溶液顏色應呈何種狀態？
(A) 鮮艷深紅色
(B) 由無色變為微粉紅色（維持 30 秒不褪色）
(C) 深藍色
(D) 亮黃色
正確答案：(B)

277.	用二水合草酸晶體配製標準溶液來標定氫氧化鈉溶液濃度，草酸在此實驗中充當何種角色？
(A) 次級標準品
(B) 初級標準品（基準物質）
(C) 酸鹼指示劑
(D) 反應催化劑
正確答案：(B)

278.	下列何者具備純度高、化學性質穩定、不吸濕、當量重較大等特性，常作為酸鹼滴定中標定鹼液之初級標準品？
(A) 氫氧化鈉（NaOH）
(B) 鄰苯二甲酸氫鉀（KHP）
(C) 濃鹽酸（HCl）
(D) 濃硫酸（H2SO4）
正確答案：(B)

279.	配製好的氫氧化鈉（$\text{NaOH}$）標準溶液若長時間敞口放置於空氣中，容易吸收空氣中的何種氣體而變質？
(A) 氧氣（O2）
(B) 氮氣（N2）
(C) 二氧化碳（CO2）
(D) 氦氣（He）
正確答案：(C)
280.	在酸鹼滴定中，若讀取滴定管刻度時，滴定前「俯視」、滴定後「仰視」，則計算出的消耗滴定液體積會如何？
(A) 偏大（偏高）
(B) 偏小（偏低）
(C) 無任何影響
(D) 無法估算
正確答案：(A)

281.	進行酸鹼滴定時，若滴定管下端尖嘴處在滴定前存有氣泡，滴定後氣泡消失，則所測得之滴定液消耗體積會如何？
(A) 偏大（偏高）
(B) 偏小（偏低）
(C) 無影響
(D) 無法預測
正確答案：(A)


282.	以強酸（如 HCl）滴定弱鹼（如NH3）時，適當的酸鹼指示劑應選用下列何者？
(A) 酚酞（變色範圍 pH 8.3-10.0）
(B) 甲基紅（變色範圍 pH 4.4-6.2）或甲基橙
(C) 石蕊
(D) 酚紅
正確答案：(B)


283.	使用鄰苯二甲酸氫鉀（KHP）標定 NaOH 溶液時，滴定到達終點時呈微粉紅色，兩者反應之化學當量莫耳比（KHP : NaOH）為何？
(A) 1 : 1
(B) 1 : 2
(C) 2 : 1
(D) 1 : 3
正確答案：(A)

284.	標定 NaOH 溶液時，若天平稱量KHP 時樣品受潮吸濕，則標定計算出的 NaOH 莫耳濃度值會如何？
(A) 偏高
(B) 偏低
(C) 完全無影響
(D) 變為負值
正確答案：(A)
285.	在酸鹼滴定操作中，下列何種玻璃儀器清洗後，裝入液體前「不需要」用待裝液潤洗，而只需用蒸餾水沖洗即可？
(A) 酸式滴定管
(B) 鹼式滴定管
(C) 盛裝待測液之錐形瓶
(D) 移液管（吸管）
正確答案：(C)


286.	若錐形瓶在移入待測液之前，瓶內留有少量蒸餾水液滴，此狀況對滴定結果有何影響？
(A) 使測得濃度偏高
(B) 使測得濃度偏低
(C) 無影響，因待測物之總莫耳數並未改變
(D) 使指示劑完全失效
正確答案：(C)


287.	酸鹼滴定分析中，讀取 50 mL 滴定管之刻度數值時，應記錄至小數點後第幾位最適宜（如 24.50 mL）？
(A) 小數點後第 1 位
(B) 小數點後第 2 位
(C) 整數位
(D) 小數點後第 4 位
正確答案：(B)


288.	使用 0.1 M HCl 滴定 0.1 M NaOH 時，在達到當量點之前，錐形瓶內溶液之 pH 值主要由下列何者決定？
(A) 未反應剩餘之OH- 莫耳濃度
(B) 生成之 NaCl 鹽類濃度
(C) 過量之 H+ 濃度
(D) 指示劑濃度
正確答案：(A)

289.	酸鹼滴定曲線中，在當量點附近的 pH 值會發生劇烈急遽變化，此區域稱為何？
(A) 緩衝區
(B) pH 突躍區（滴定突躍）
(C) 飽和區
(D) 沉澱區
正確答案：(B)
290.	弱酸（如乙酸）與強鹼（如NaOH反應產生的鹽類（乙酸鈉），在水中會發生何種反應使當量點溶液呈弱鹼性？
(A) 鹽類水解反應
(B) 氧化反應
(C) 置換反應
(D) 光解反應
正確答案：(A)


291.	進行酸鹼滴定時，標準操作姿勢中，左手與右手的標準分工動作為何？
(A) 右手控制滴定管活塞，左手搖晃錐形瓶
(B) 左手控制滴定管活塞（包覆活塞），右手順時針搖晃錐形瓶
(C) 雙手同時控制滴定管活塞
(D) 雙手同時搖晃錐形瓶
正確答案：(B)


292.	莫耳濃度為 $0.1 M 的單質子強酸溶液 20.0 mL，需消耗 0.2 M的強鹼溶液多少 mL才能完全中和？
(A) 5.0mL
(B) 10.0 mL
(C) 20.0mL
(D) 40.0mL
正確答案：(B)

293.	草酸（分子屬於雙質子酸，當與 NaOH 進行完全中和反應時，兩者之莫耳反應比（酸 : 鹼）為何？
(A) 1 : 1
(B) 1 : 2
(C) 2 : 1
(D) 1 : 4
正確答案：(B)

294.	滴定管裝入滴定液後，滴定前發現活塞下方尖端未充滿液體且含有氣泡，排除氣泡的正確操作為何？
(A) 快速轉動活塞至全開，利用液體高速流下的衝力將氣泡帶出
(B) 用細針深入尖端將氣泡刺破
(C) 用手輕敲活塞部位
(D) 用吸耳球自下方抽氣
正確答案：(A)
295.	酸鹼指示劑本身通常屬於何種化學物質？
(A) 無機強酸或強鹼
(B) 弱有機酸或弱有機鹼
(C) 中性無機鹽類
(D) 惰性氣體化合物
正確答案：(B)


296.	選用酸鹼滴定指示劑時，最核心的正確選用原則為何？
(A) 指示劑的價格便宜易取得
(B) 指示劑的變色 pH 範圍應落在滴定曲線的 pH 突躍區內
(C) 指示劑變色後的顏色越深越好
(D) 指示劑在水中的溶解度最大
正確答案：(B)


297.	在化學分析中進行「返滴定」（Back titration）時，通常適用於下列何種樣品？
(A) 易溶於水且反應速率極快之強酸樣品
(B) 難溶於水或與滴定液反應速率極慢之固體樣品（如碳酸鈣）
(C) 揮發性極低的水溶液樣品
(D) 強氧化性之液體樣品
正確答案：(B)


298.	先加入已知過量的 HCl 標準溶液溶解碳酸鈣（CaCO）樣品，再用已知濃度的 NaOH 標準溶液滴定剩餘未反應的 HCl，此滴定方法稱為何？
(A) 直接滴定法
(B) 返滴定法（回滴定法）
(C) 置換滴定法
(D) 沉澱滴定法
正確答案：(B)


299.	酸鹼滴定接近終點時（距離終點僅剩半滴至一滴滴定液），正確的滴加與處置方式為何？
(A) 開大活塞讓液體連續流下
(B) 控制活塞使半滴液體懸掛於管尖，用錐形瓶內壁沾下，再用少量蒸餾水沖洗瓶壁後搖勻
(C) 停止搖晃錐形瓶靜置
(D) 將錐形瓶加熱至沸騰
正確答案：(B)
300.	以強鹼滴定多質子酸（如磷酸）時，因其各級解離常數差異較大，滴定曲線上通常可觀察到幾個明顯的當量點突躍？
(A) 1 個
(B) 2 個
(C) 4 個
(D) 5 個
正確答案：(B)


301.	配製莫耳濃度$0.1M 的氫氧化鈉（NaOH）標準溶液時，若秤量固體 NaOH 時動作太慢使其潮解吸水，則所配製溶液的真實莫耳濃度會如何？
(A) 偏高
(B) 偏低
(C) 無任何影響
(D) 無法計算
正確答案：(B)


302.	關於酸鹼滴定管的刻度標示方向與讀數規則，下列敘述何者正確？
(A) 刻度由上而下遞增，上方為 0mL，下方為最高刻度（如 50 mL）
(B) 刻度由下而上遞增，下方為 0 mL
(C) 上下刻度皆為 0 mL
(D) 滴定管無任何數字刻度
正確答案：(A)

303.	用 0.1M 的 NaOH 滴定未知濃度的鹽酸溶液，若錐形瓶內加入過多的酚酞指示劑（酚酞本身為弱酸），對滴定結果有何影響？
(A) 消耗更多 NaOH 滴定液，導致計算出之鹽酸濃度偏高
(B) 消耗更少 NaOH 滴定液，導致鹽酸濃度偏低
(C) 完全不影響滴定結果
(D) 使溶液永久不變色
正確答案：(A)

304.	在酸鹼中和滴定中，若將盛有待測液的錐形瓶底部置於白紙（或白瓷板）上方進行滴定，其主要目的為何？
(A) 防止錐形瓶滑落破裂
(B) 提供白底襯托，以利精確觀察滴定終點時指示劑微弱的顏色變化
(C) 保持錐形瓶溫度恆定
(D) 吸收飛濺出來的滴定液
正確答案：(B)
305.	關於標定（Standardization）實驗之定義，下列敘述何者正確？
(A) 利用初級標準品（基準物質）精確測定配製溶液真實濃度的實驗過程
(B) 將溶液加熱至沸騰蒸乾的過程
(C) 將化學藥品過濾分離的過程
(D) 測定溶液密度與比重的過程
正確答案：(A)


306.	以已知濃度的強鹼（NaOH）滴定食用醋（主要成分為乙酸）時，最適合使用的指示劑為何？
(A) 酚酞指示劑
(B) 甲基橙指示劑
(C) 甲基紅指示劑
(D) 廣用試紙
正確答案：(A)


307.	以標準 HCl 溶液滴定未知濃度的碳酸鈉（NaCO3）溶液時，在第一個滴定終點生成碳酸氫鈉（NaHCO3），最適宜選用的指示劑為何？
(A) 酚酞指示劑
(B) 甲基橙指示劑（或甲基紅）
(C) 鉻酸鉀指示劑
(D) 澱粉指示劑
正確答案：(A)

308.	接續上題，當滴定反應至第二個當量點時，溶液呈現弱酸性，此時應選用何種指示劑指示終點？
(A) 酚酞指示劑
(B) 甲基橙指示劑
(C) 酚紅指示劑
(D) 石蕊指示劑
正確答案：(B)

309.	進行酸鹼滴定時，若滴定管讀數記錄如下：初讀數 1.20 mL，末讀數 26.70mL，則實際消耗的滴定液體積為多少？
(A) 25.50 mL
(B) 26.70 mL
(C) 27.90 mL
(D) 1.20 mL
正確答案：(A)
310.	完成酸鹼滴定實驗後，滴定管內剩餘的強鹼（NaOH）標準溶液應如何正確處置？
(A) 長期儲存在玻璃活塞滴定管內備用
(B) 倒入指定鹼性廢液桶收集，並將滴定管用蒸餾水沖洗乾淨歸位
(C) 直接倒入洗手槽水槽
(D) 倒回原裝純盛的瓶裝 NaOH 試劑瓶中
正確答案：(B)


311.	傳統生活化學品實作中，「面速力達姆」（Mentholatum，薄荷膏）的主要主要有效成分及其作用為何？
(A) 薄荷腦（Menthol）與樟腦（Camphor），具鎮痛、止癢與清涼感
(B) 濃硫酸與強鹼
(C) 乙醇與丙酮
(D) 水楊酸與草酸
正確答案：(A)


312.	製作燙傷藥膏或薄荷軟膏時，常用來作為膏體基質（Base）之油脂成分為何？
(A) 凡士林（Vaseline / 黃/白凡士林）與石臘（Paraffin）
(B) 食用沙拉油與水
(C) 丙酮與乙醚
(D) 鹽酸溶液
正確答案：(A)


313.	凡士林（礦脂）在化學上主要屬於何種化合物家族？
(A) 高分子蛋白質
(B) 飽和碳氫化合物（烷烴類混合物）
(C) 強氧化劑鹽類
(D) 多糖類化合物
正確答案：(B)


314.	傳統中藥燙傷藥膏「紫雲膏」的主要核心中藥原料成分包含下列何者？
(A) 紫草（Lithospermum）與當歸
(B) 人參與甘草
(C) 薄荷與樟腦
(D) 麻黃與桂枝
正確答案：(A)

315.	製作紫雲膏時，常使用何種天然油脂作為萃取紫草與當歸有效成分的溶劑？
(A) 芝麻油（麻油）
(B) 礦物機油
(C) 汽油
(D) 蒸餾水
正確答案：(A)


316.	在紫雲膏的製作過程中，加入「蜂蠟」（Beeswax）的主要功能為何？
(A) 增加藥膏固化硬度與稠度，並賦予塗抹成膜護膚性
(B) 提供劇烈化學發泡作用
(C) 降低油脂的沸點
(D) 作為強酸中和劑
正確答案：(A)


317.	調製軟膏（如面速利達姆）熔融油脂基質時，為了防止油脂過熱變質或燒焦，最適宜的加熱方式為何？
(A) 本生燈直接強火猛燒
(B) 水浴加熱法（隔水加熱 / Water bath）
(C) 放進微波爐劇烈微波 10 分鐘
(D) 放置於陽光下晒乾
正確答案：(B)


318.	將薄荷腦（Menthol）與樟腦（Camphor）結晶粉末按適當比例混合時，會出現何種特殊的物理現象？
(A) 兩者共熔產生共熔混合物（Euetctic mixture）而自發轉化為液體
(B) 產生爆炸劇烈反應
(C) 結晶變硬如石頭
(D) 產生濃密黑煙
正確答案：(A)


319.	中藥紫草中所含有的天然色素兼主要有效抗菌成分稱為何？
(A) 紫草素（Shikonin）
(B) 薄荷腦
(C) 水楊酸甲酯
(D) 薑黃素
正確答案：(A)
320.	在藥膏製作完成進行裝瓶（灌模）時，正確的操作與安全注意事項為何？
(A) 待熔融膏體稍微降溫但仍呈流動液態時倒入容器中，並靜置自然冷卻凝固
(B) 在沸騰蒸氣大量冒出時立即密封瓶蓋
(C) 將沸騰油脂直接倒入塑膠薄袋中
(D) 灌瓶後立即放入 -20℃ 冰櫃急凍破裂
正確答案：(A)


321.	製作軟膏時，添加薄荷腦（Menthol）的主要目的除提供清涼感外，藥理上亦具何種作用？
(A) 止癢與鎮痛
(B) 強效抗生性漂白
(C) 助燃作用
(D) 酸鹼中和
正確答案：(A)


322.	紫雲膏製作過程中，將紫草與當歸放入芝麻油中浸泡與加熱萃取，主要利用何種原理？
(A) 脂溶性有效成分溶解於植物油中
(B) 水溶性澱粉沉澱
(C) 氣體高壓溶解
(D) 離子交換反應
正確答案：(A)


323.	製作紫雲膏時，若油溫過高（如超過 160℃ 以上長時間猛炸），最容易造成何種不良影響？
(A) 藥材焦化並破壞紫草素等有效活性成分
(B) 油脂質量變輕蒸發消失
(C) 蜂蠟自動生成
(D) 容器熔化為液體
正確答案：(A)


324.	軟膏劑型中，凡士林（Vaseline）作為基質，其優點不包含下列何者？
(A) 具良好封閉性（Occlusive）可防止皮膚水分蒸發
(B) 化學性質極為穩定不易變質
(C) 能極容易用水完全清洗乾淨
(D) 對皮膚刺激性低
正確答案：(C)
325.	在薄荷膏或紫雲膏製作完成後，冷凝過程中若發現軟膏表面出現裂痕或凹陷，主要原因為何？
(A) 膏體冷凝收縮或降溫過快
(B) 薄荷腦比例過低
(C) 蜂蠟完全揮發
(D) 未加入水分
正確答案：(A)


326.	蜂蠟（Beeswax）的熔點大約落於下列何種溫度範圍？
(A) 0–10℃
(B) 62–65℃
(C) 150–200℃
(D) 300℃ 以上
正確答案：(B)


327.	在軟膏製作中，水楊酸甲酯（Methyl salicylate，冬青油）常作為何種作用之添加物？
(A) 鎮痛與消腫清涼劑
(B) 強鹼中和劑
(C) 防腐發酵劑
(D) 乳化水份劑
正確答案：(A)


328.	製作紫雲膏過濾中藥渣時，選用下列何種過濾工具較為適宜？
(A) 細棉布或金屬濾網
(B) 精密濾紙
(C) 抽氣離心機
(D) 分液漏斗
正確答案：(A)


329.	為防止軟膏中的植物油脂（如芝麻油）因氧化而產生酸敗（油臭味），可適量加入下列何種抗氧化劑？
(A) 維生素 E（生育醇）
(B) 濃鹽酸
(C) 二氧化碳
(D) 雙氧水
正確答案：(A)
330.	製作膏類產品時，若蜂蠟比例過高，會使產品呈現何種性質？
(A) 膏體太硬不易塗抹
(B) 膏體呈完全液態無法固化
(C) 顏色變為透明水狀
(D) 產生大量的氣泡
正確答案：(A)


331.	紫雲膏塗抹於皮膚上時，主要發揮的護理作用不包含下列何者？
(A) 潤膚與促進傷口癒合
(B) 滋潤乾燥龜裂皮膚
(C) 作為強效化學洗滌劑
(D) 輕微燙傷與昆蟲叮咬之敷治
正確答案：(C)


332.	製作軟膏使用之蜂蠟，若未經過濾洗淨，可能含有何種雜質？
(A) 蜜蜂幼蟲殘渣或花粉等懸浮微粒
(B) 重金屬汞
(C) 強酸固體
(D) 酒精溶液
正確答案：(A)


333.	條狀唇膏或藥膏管（Lip balm tube）充填時，最佳的灌模時機為何？
(A) 膏體呈溫熱流動液態時
(B) 膏體完全冷卻硬化成固體後
(C) 油脂沸騰冒大煙時
(D) 藥材尚未浸泡前
正確答案：(A)


334.	薄荷腦（Menthol）晶體遇熱易揮發，因此在調製軟膏時，薄荷腦應於何時加入最好？
(A) 油脂加熱完畢、降溫至約 50–60℃ 稍涼時加入並攪拌溶解
(B) 本生燈大火加熱一開始即加入劇烈沸騰
(C) 膏體完全凝固硬化後灑在表面
(D) 油萃取藥材時高溫炸煮
正確答案：(A)


335.	在藥膏實作中，使用天平稱量蜂蠟或凡士林等黏稠固體時，應如何處置？
(A) 使用稱量紙或小燒杯盛裝稱量
(B) 直接倒在秤盤上
(C) 用手捏成球狀放在秤盤上
(D) 倒入天平電池盒內
正確答案：(A)


336.	樟腦（Camphor）在藥膏中的主要禁忌與注意事項為何？
(A) 蠶豆症（G6PD缺乏症）患者應避免使用，以免引發溶血
(B) 不能接觸空氣
(C) 遇水會爆炸
(D) 無任何使用限制
正確答案：(A)


337.	將紫雲膏膏體填充至藥膏盒後，靜置冷卻時的正確操作為何？
(A) 平放於無震動桌面自然冷卻，凝固前避免移動
(B) 立即蓋緊蓋子並劇烈搖晃
(C) 用吹風機熱風狂吹
(D) 傾斜 45 度倒扣擺放
正確答案：(A)


338.	在軟膏劑型分類中，含有高比例固體粉末（如 20% 以上）的半固體外用劑型稱為何？
(A) 糊劑（Paste）
(B) 洗劑（Lotion）
(C) 酏劑（Elixir）
(D) 醑劑（Spirit）
正確答案：(A)


339.	製作完畢之紫雲膏或薄荷膏，應如何保存最適宜？
(A) 避光、陰涼乾燥處密封保存
(B) 放置於陽光直射之窗台
(C) 放置於高溫烘箱內
(D) 敞口放置於水槽旁
正確答案：(A)


340.	完成「燙傷藥膏的製造」實作單元後，評估藥膏品質良莠的核心指標不包含下列何者？
(A) 膏體質地均勻平滑、軟硬適中且無雜質顆粒
(B) 塗抹感良好、無酸敗異味
(C) 包裝盒的售價標籤高低
(D) 成品之色澤與氣味正常
正確答案：(C)


341.	蠟燭燃燒時的主要化學成分一般為石蠟（Paraffin wax），石蠟主要屬於下列何種化合物？
(A) 高分子蛋白質
(B) 飽和碳氫化合物（烷烴混合物）
(C) 強鹼鹽類
(D) 醣類化合物
正確答案：(B)


342.	製作手工藝術蠟燭時，常用於調整蠟燭硬度、提高收縮率利於脫模並延長燃燒時間的添加劑為何？
(A) 硬脂酸（Stearic acid）
(B) 氫氧化鈉
(C) 濃鹽酸
(D) 碳酸氫鈉
正確答案：(A)


343.	石蠟（Paraffin wax）的熔點通常落於下列何種溫度範圍？
(A) 0–10℃
(B) 47–65℃
(C) 150–200℃
(D) 300℃ 以上
正確答案：(B)

344.	在加熱熔化蠟塊時，為了防範油脂/蠟液過熱起火引發火災，最適宜的安全加熱方式為何？
(A) 本生燈直接強火猛燒
(B) 隔水加熱法（水浴法 / Double boiler）
(C) 酒精燈直接對著鐵鍋猛燒
(D) 放進烘箱高溫 200℃ 烘烤
正確答案：(B)
345.	製作大豆蠟燭（Soy wax）時，所使用的大豆蠟主要原料來源為何？
(A) 石油提煉之副產物
(B) 天然大豆油經過氫化反應製成
(C) 蜂巢分泌物
(D) 動物骨頭煎煮
正確答案：(B)


346.	關於蠟燭燭芯（Candle wick）的材質選擇與處理，下列何者最適當？
(A) 純棉編織線（並可預先過蠟）
(B) 塑膠尼龍繩
(C) 鐵絲線
(D) 玻璃纖維粗繩
正確答案：(A)


347.	若蠟燭燭芯過粗、過長，燃燒時最容易產生下列何種現象？
(A) 火焰過大、產生黑煙與黑灰且消耗過快
(B) 火焰自動熄滅
(C) 蠟燭完全無法點燃
(D) 蠟液瞬間結冰
正確答案：(A)


348.	熔蠟過程中，若不慎發生蠟液起火（油脂火災，B類火災），第一時間嚴禁採用下列何種方式滅火？
(A) 蓋上金屬鍋蓋隔絕空氣
(B) 使用大量冷水直接潑灑
(C) 使用 ABC 乾粉滅火器
(D) 使用濕布覆蓋
正確答案：(B)


349.	調製香氛蠟燭時，添加精油或香精（Fragrance oil）的最佳時機為何？
(A) 蠟液剛開始加熱塊狀時
(B) 蠟液完全熔化並降溫至適當溫度（約 60–70℃）時加入並輕柔攪拌
(C) 蠟液沸騰至 150℃ 以上時
(D) 蠟燭完全凝固硬化後塗在表面
正確答案：(B)

350.	在倒入蠟液充填模具前，先在模具內壁塗抹少許植物油或脫模劑，其主要目的為何？
(A) 增加蠟燭香味
(B) 使冷卻凝固後的蠟燭容易脫模
(C) 改變蠟燭顏色
(D) 防止蠟燭燃燒
正確答案：(B)


351.	灌注蠟燭模具時，蠟液溫度過高（如超過 90℃ 以上）直接倒入塑膠或矽膠模具中，最容易造成何種不良影響？
(A) 模具變形受損或蠟燭冷卻收縮產生嚴重凹洞
(B) 蠟燭硬度變如鋼鐵
(C) 香味永久不散
(D) 蠟燭自動爆炸
正確答案：(A)


352.	蠟燭冷卻凝固過程中，因為由外向內、由下而上冷凝收縮，燭芯周圍常會出現凹陷（Shrink坑），此時正確的補救方法為何？
(A) 預留少許熔熔蠟液，待表面半凝固時進行二次補蠟
(B) 用水灌滿凹洞
(C) 將凹洞用刀片削平即可
(D) 重新放入大火沸騰
正確答案：(A)


353.	調製彩色蠟燭時，應選用何種染料才能均勻溶解於熔融的蠟液中？
(A) 水溶性食用色素
(B) 油溶性專用蠟燭染料或油溶性顏料
(C) 墨水
(D) 水彩顏料
正確答案：(B)

354.	果凍蠟燭（Gel candle）的主要成分除了礦物油之外，還包含了下列何種高分子聚合物基質？
(A) 熱塑性橡膠/樹脂（如膠粉/熱塑性彈性體）
(B) 氫氧化鈉
(C) 矽膠
(D) 麵粉
正確答案：(A)
355.	蜂蠟蠟燭（Beeswax candle）相較於一般普通石蠟蠟燭，具備下列何種特點？
(A) 融點較高、燃燒時間較長且帶有天然蜂蜜香氣
(B) 燃燒時會產生劇烈毒氣
(C) 完全無法熔化
(D) 顏色固定只能呈黑色
正確答案：(A)


356.	在果凍蠟燭製作中，若要在容器內放置裝飾物（如玻璃砂、貝殼），裝飾物應選擇何種材質才安全？
(A) 不燃性材質（如玻璃、陶瓷、金屬）
(B) 易燃塑膠薄膜
(C) 紙張
(D) 干草乾花碎屑貼近燭芯
正確答案：(A)


357.	蠟燭燃燒時的物理化學過程，下列順序何者正確？
(A) 固態蠟經熱融化為液態 → 液態蠟經毛細作用吸至燭芯 → 受熱汽化為蠟蒸氣 → 與氧氣混合燃燒
(B) 固態蠟直接劇烈核反應
(C) 液態蠟直接變成灰燼
(D) 燭芯直接燃燒發光，與蠟無關
正確答案：(A)


358.	製作柱狀蠟燭時，燭芯固定於模具中央的常用工具與方法為何？
(A) 使用燭芯定位夾或竹籤/冰棒棍固定燭芯頂端於模具口中央
(B) 用手一直握住燭芯直到完全凝固
(C) 隨意讓燭芯歪斜沉在底部
(D) 用重物把燭芯壓在模具最底下
正確答案：(A)


359.	關於植物蠟（如棕櫚蠟、大豆蠟）與傳統石蠟的比較，下列敘述何者正確？
(A) 植物蠟來自可再生植物資源，燃燒時產生的黑煙與黑灰通常較石蠟少
(B) 石蠟比植物蠟更環保
(C) 植物蠟完全無法點燃
(D) 石蠟熔點永遠低於 20℃
正確答案：(A)
360.	完成「蠟燭的製造」實作後，熄滅蠟燭火焰時最推薦且不易產生黑煙與白煙飛灰的方法為何？
(A) 用熄燭罩（Candle snuffer）蓋滅或用工具將燭芯浸入蠟液中浸滅再立直
(B) 用嘴用力猛吹
(C) 潑大量水
(D) 用手掌直接拍滅
正確答案：(A)


361.	製作蠟燭時，若發現冷凝後的蠟燭表面出現氣泡或孔洞，可能的原因為何？
(A) 灌模時蠟液倒得太急太快且未輕敲排氣
(B) 石蠟純度過高
(C) 燭芯過細
(D) 環境溫度太低
正確答案：(A)


362.	蠟燭燃燒時，產生光與熱的主要反應區域為火焰的哪一部分？
(A) 內焰與外焰反應區
(B) 燭芯內部
(C) 底部未熔化的固體蠟
(D) 容器外壁
正確答案：(A)


363.	下列何種蠟材具有結晶花紋（冰花紋/雪花紋）的特殊視覺效果？
(A) 結晶棕櫚蠟（Palm wax）
(B) 凡士林
(C) 微晶蠟
(D) 液體礦物油
正確答案：(A)


364.	在製作容器蠟燭（如玻璃杯蠟燭）時，選用低熔點的大豆蠟（如熔點約 45–52℃）主要優點為何？
(A) 膏體較軟、易附著於杯壁且燃燒時能形成平整均勻的蠟池
(B) 質地堅硬如石塊
(C) 不需要燭芯即可燃燒
(D) 燃燒時不會產生熱量
正確答案：(A)
365.	製作雙色或多層漸層藝術蠟燭時，倒第二層不同顏色蠟液的最適當時機為何？
(A) 第一層蠟液表面已半凝固結皮且能支撐重量，但尚未完全冰冷時
(B) 第一層尚呈完全流動沸騰水狀時
(C) 第一層完全凝固隔天後劇烈冰凍
(D) 任意時間倒入皆可
正確答案：(A)


366.	若香氛蠟燭點燃後發現香味極為淡薄甚至無味，最可能的製作原因為何？
(A) 添加精油/香精時蠟液溫度過高（高於閃點）導致香味揮發逸失
(B) 燭芯太粗
(C) 加入了過多的硬脂酸
(D) 模具未塗脫模劑
正確答案：(A)


367.	關於蠟燭燃燒時的「記憶圈」（Melt pool），下列說明何者正確？
(A) 首次點燃蠟燭時應持續燃燒至表面完全融化成一整圈平整蠟池，避免日後產生隧道現象
(B) 每次點燃只需 1 秒鐘即可熄滅
(C) 記憶圈是指燭芯的長度
(D) 記憶圈是指蠟燭顏色的褪色程度
正確答案：(A)


368.	製作蠟燭時使用的「矽膠模具」，相較於硬質金屬模具的主要優點為何？
(A) 彈性良好、易於彎曲脫模，可製作複雜三維立體造型
(B) 耐高溫達 1000℃ 以上
(C) 完全不需使用燭芯
(D) 能自動幫蠟液加熱
正確答案：(A)


369.	在進行壓花蠟燭（或乾燥花蠟燭）製作時，天然乾花或乾草裝飾物應注意何種擺放原則？
(A) 放置於容器外圍邊緣，遠離燭芯，避免點燃時乾花直接被引燃造成危險
(B) 直接緊貼燭芯捆綁在一起
(C) 浸泡於濃硫酸中
(D) 將乾花磨成粉末散播於空氣中
正確答案：(A)

370.	蠟燭製作完成後，燭芯預留延伸於蠟面頂部的最適宜長度約為多少？
(A) 0.5–1.0 cm
(B) 5.0–10.0 cm
(C) 15 cm 以上
(D) 貼平蠟面完全不外露
正確答案：(A)


371.	手工皂製作的基本化學反應稱為「皂化反應」（Saponification），其反應物主要包含下列何者？
(A) 油脂（三酸甘油酯）與強鹼（如氫氧化鈉）
(B) 強酸與金屬
(C) 酒精與澱粉
(D) 蔗糖與水
正確答案：(A)


372.	皂化反應完成後，主要的化學產物除了脂肪酸鈉鹽（肥皂）之外，還包含下列何種副產物？
(A) 甘油（丙三醇，Glycerol）
(B) 濃鹽酸
(C) 乙醇
(D) 碳酸鈣
正確答案：(A)


373.	製作冷製手工固體皂（Cold Process, CP皂）時，所使用的強鹼通常為何種化學物質？
(A) 氫氧化鈉
(B) 氫氧化鉀
(C) 碳酸鈉
(D) 氯化鈉
正確答案：(A)


374.	若欲製作液體手工皂（如洗手液、沐浴露），應選用何種鹼類進行皂化反應？
(A) 氫氧化鉀
(B) 氫氧化鈉
(C) 氫氧化鈣
(D) 氨水
正確答案：(A)
375.	氫氧化鈉固體溶解於水中配製鹼液時，會產生何種劇烈的物理化學現象？
(A) 劇烈放熱並使水溫急遽升高，且揮發強鹼腐蝕性蒸氣
(B) 劇烈吸熱使水結冰
(C) 產生大量爆炸性氫氣
(D) 溶液瞬間變為深黑色
正確答案：(A)


376.	溶解氫氧化鈉配製鹼水時，正確且安全的混合步驟為何？
(A) 將氫氧化鈉固體分次緩慢加入水中，並持續攪拌
(B) 將水快速倒入盛有氫氧化鈉固體的容器中
(C) 將兩者同時倒入熱水瓶中密封
(D) 用沸騰熱水直接沖刷氫氧化鈉
正確答案：(A)


377.	衡量不同油脂與氫氧化鈉反應所需鹼量比例的數值，稱為該油脂的何種參數？
(A) 皂化價（Saponification value, SAP）
(B) 碘價
(C) 酸價
(D) 折射率
正確答案：(A)


378.	在冷製皂（CP皂）製作中，將油相與鹼水混合後攪拌，直到液體呈現濃稠如美乃滋狀、劃過表面會留下痕跡的現象稱為何？
(A) 美痕 / 濃稠痕跡（Trace）
(B) 鹽析（Salting out）
(C) 膠化（Gelling）
(D) 酸敗（Rancidity）
正確答案：(A)


379.	手工皂製作中，「超脂」（Superfatted, SF）或「減鹼」的主要目的為何？
(A) 預留少許未皂化的油脂以增加肥皂溫和滋潤度，並防止游離鹼過量傷害皮膚
(B) 增加肥皂的硬度
(C) 使肥皂呈現透明狀
(D) 加快皂化熟成速度
正確答案：(A)

380.	硬脂酸或飽和脂肪酸（如椰子油、棕櫚油）含量較高的油脂，在手工皂中主要賦予肥皂何種特性？
(A) 提高肥皂的硬度與清潔力，並產生豐富泡沫
(B) 使肥皂極易軟化爛糊
(C) 使肥皂完全不發泡
(D) 使肥皂呈完全液態
正確答案：(A)


381.若實驗室不慎發生強腐蝕性「氫氟酸（HF，俗稱蝕骨水）」潑濺皮膚事故，經大量流動水沖洗後，第一時間應立即塗抹下列何種專用急救軟膏以阻斷鈣離子流失？
(A) 葡萄糖酸鈣軟膏（Calcium gluconate gel）
(B) 萬金油或薄荷膏
(C) 強鹼性氫氧化鈉軟膏
(D) 凡士林與抗生素軟膏
正確答案：(A)

382.依據全球化學品統一分類及標示系統（GHS），標籤上的「訊號詞（Signal word）」主要分為哪兩種等級？
(A) 「危險（Danger）」與「警告（Warning）」
(B) 「極毒」與「微毒」
(C) 「注意」與「禁止」
(D) 「高壓」與「低壓」
正確答案：(A)

383.在實驗室進行大量有機溶劑（如丙酮、甲苯）分裝或傾倒操作時，為防範靜電火花引燃易燃蒸氣，金屬容器之間應採取何種防護措施？
(A) 將兩容器間連接接地導線與等電位跨接線（Equipotential bonding）
(B) 容器底部鋪墊塑膠薄膜絕緣
(C) 提高環境溫度至 50℃ 以上
(D) 用毛巾包裹金屬容器瓶口
正確答案：(A)

384.依據職業安全衛生法規，化學實驗室設置之「局部排氣裝置（如排煙櫥、吸氣罩）」至少應多久進行一次定期自動檢查？
(A) 每月一次
(B) 每年一次
(C) 每五年一次
(D) 無需定期檢查，壞掉再修即可
正確答案：(B)
385.關於實驗室「緊急沖淋器與洗眼器」的日常維護管理，下列敘述何者最符合工安規範？
(A) 應每週定期進行測試與排水，確保水質清潔且管路暢通無阻
(B) 僅在每年工安檢查前測試一次即可
(C) 平時管路應完全切斷水源以節省用水
(D) 洗眼器周圍可堆放廢液桶及高壓鋼瓶
正確答案：(A)

386.在評估防化學手套對特定有機溶劑的防護效能時，指化學品穿透手套材質並在內側達到特定速率所需的最小時間，稱為何種指標？
(A) 穿透時間（Breakthrough time）
(B) 溶解速率
(C) 熱傳導係數
(D) 熔滅係數
正確答案：(A)

387.進入化學品儲藏室或局限空間（Confined space）作業前，必須先進行氣體檢測，空氣中安全之氧氣濃度範圍應維持在多少百分比？
(A) 12% – 15%
(B) 18% – 23%（或 19.5% – 23.5%）
(C) 30% – 35%
(D) 50% 以上
正確答案：(B)

388.使用高壓氣體鋼瓶時，當鋼瓶處於「非使用狀態」或「搬運運送中」時，瓶頂應採取何種保護措施？
(A) 必須鎖緊防護帽（鋼瓶帽），以保護總閥不受外力撞擊斷裂
(B) 拆除防護帽並將減壓閥長期安裝在上面
(C) 用塑膠袋包裹瓶口
(D) 將總閥開至最大通氣
正確答案：(A)

389.關於化學品安全資料表（SDS）之內容章節，記載化學品不相容物質、應避免之狀況及危險分解物的是下列哪一章節？
(A) 第 3 項：成分辨識資料
(B) 第 10 項：安定性與反應性（Stability and reactivity）
(C) 第 14 項：運送資料
(D) 第 16 項：其他資料
正確答案：(B)
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390.實驗室儲存化學藥品時，下列哪一組藥品屬於「禁忌物」，絕對嚴禁混合或鄰近擺放於同一藥櫃？
(A) 強氧化劑（如濃硝酸/過氧化氫）與有機易燃溶劑（如乙醇/丙酮）
(B) 蒸餾水與氯化鈉
(C) 矽膠乾燥劑與無水氯化鈣
(D) 氮氣鋼瓶與氬氣鋼瓶
正確答案：(A)

391.在化學品危害分級管理（Chemical Classification Based Control, CCB）制度中，主要依據化學品的何種資訊來決定現場之風險等級與控制措施？
(A) 危害分類、使用量及揮發性（或散布性）
(B) 藥品市場採購價格
(C) 藥品的製造國別
(D) 藥品瓶身的顏色好看與否
正確答案：(A)

392.實驗室操作有機金屬化合物（如正丁基鋰 n-Butyllithium）或活潑金屬（如金屬鈉）時，因其具備強烈自燃性與禁水性，操作應於何種環境下進行？
(A) 充入高純度惰性氣體（如氮氣或氬氣）之手套箱（Glove box）內
(B) 敞口於洗手槽旁邊
(C) 陽光直射的戶外風頂
(D) 充滿水蒸氣的濕潤環境
正確答案：(A)

393.使用高壓蒸氣滅菌鍋（Autoclave）進行實驗器材滅菌後，欲開啟鍋門取物時，正確且安全的時機為何？
(A) 加壓滅菌一結束立即強行拉開鍋門
(B) 待鍋內壓力降至零（常壓），且溫度冷卻至安全範圍後方可緩慢開啟
(C) 在鍋內尚有 2 個大氣壓時快速打開
(D) 戴棉手套直接在高壓下打開
正確答案：(B)

394.實驗室處理揮發性酸霧廢氣（如鹽酸、硝酸蒸氣）時，通常在排氣系統末端安裝下列何種設備進行濕式中和淨化？
(A) 洗滌塔（Scrubber）
(B) 離心機
(C) 旋風分離器
(D) 布氏漏斗
正確答案：(A)

395.蒸餾易產生過氧化物的有機溶劑（如乙醚、四氫呋喃 THF）前，為防範蒸乾爆炸，蒸餾前必須先進行何種檢測？
(A) 使用過氧化物試紙檢測過氧化物濃度，確保低於安全限值
(B) 檢測溶液的 pH 值是否為中性
(C) 測量溶液之折射率
(D) 用試管直接強火加熱觀察是否爆炸
正確答案：(A)

396.實驗室發生微量化學品洩漏時，緊急應變處理原則中的「SPILL」標準步驟，首要動作「S」代表下列何者？
(A) Stop（立即停止洩漏源頭/停止作業）
(B) Start（開大風扇吹散）
(C) Sleep（原地休息等待）
(D) Sweep（用掃帚猛力掃開）
正確答案：(A)

397.當化學實驗室發生嚴重地震或火災需緊急切斷全室電力時，應按下設置於實驗室出入口處的何種安全裝置？
(A) 緊急電源切斷按鈕（E-Stop / Emergency Power Cutoff）
(B) 日光燈開關
(C) 排煙櫥風速調節開關
(D) 電子天平歸零鍵
正確答案：(A)

398.依據我國「毒性及關注化學物質管理法」，實驗室運作毒性化學物質時，下列哪一項管理作為是法定必須執行的？
(A) 建立運作紀錄簿，精確記錄每日使用量與庫存量，並按時申報
(B) 將毒性化學物質隨意贈送給鄰居使用
(C) 標籤脫落時無需重新貼標
(D) 廢液可直接倒入一般雨水水溝
正確答案：(A)

399.進行具有液體潑濺與高壓噴射危險的化學實驗時，關於眼面部防護裝備的配戴規範，下列何者最正確？
(A) 應同時配戴緊密貼合的化學安全護目鏡及全臉防護面罩（Full face shield）
(B) 只要配戴一般隱形眼鏡即可防護
(C) 戴普通近視眼鏡即有完整防護
(D) 完全不需要任何眼部防護
正確答案：(A)

400.實驗室工安管理的「預防勝於搶救」原則中，對於新人或承攬商進入實驗室作業前，最首要的管理程序為何？
(A) 進行危害通識與實驗室安全衛生教育訓練並簽署安全告知書
(B) 立即發給實驗室鑰匙讓其自由進出
(C) 要求其直接開始操作高危險實驗
(D) 僅需口頭告知實驗室位置即可
正確答案：(A)
75

