新竹縣115學年度國民中學技藝教育競賽電機與電子職群(工業電子)
術科試題組
第一題　題目：觸碰及光控電路
	競賽職種
	電機電子職群工業電子

	實作時間
	 80分鐘 

	主辦單位提供之設備、工具
	尖嘴鉗2支   斜口鉗   電烙鐵   烙鐵架(含海綿墊)   吸錫器        
電源供給器

	主辦單位提供之材料
	電阻器﹕22KΩ/0.5W *1  33KΩ/0.5W *1  10MΩ/0.5W *1  39KΩ/0.5W *1  47Ω/0.5W *1    1.5KΩ/0.5W *1
光敏電阻 *1  蜂鳴器 *1
電容器﹕10μF/16v *2   IC：MC14093BCP*1  14PIN IC座*1
電晶體﹕2SC945 *1    發光二極體﹕LED * 1
焊錫：1米   裸銅線﹕1米   圓點萬用板：900孔*1 
2.5公分塑膠六角柱4根  螺帽 4 個
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第二題  題目：光感測器
	競賽職種
	電機電子職群工業電子

	實作時間
	70分鐘

	主辦單位提供之設備、工具
	尖嘴鉗2支   斜口鉗   電烙鐵   烙鐵架(含海綿墊)   吸錫器        
電源供給器 

	主辦單位提供之材料
	電阻器﹕330Ω/0.5W*1、100k/0.5W*1、300Ω/0.5W*1、光敏電阻*1
電容器﹕10μF/16v *1、4.7μF/16v *1        滑動開關*1
電晶體﹕2SA1015*1、2SC1384*1            
發光二極體﹕LED(紅色)*1        燈泡（PL2.5V,附燈座）：*1               
裸銅線﹕1.5米；                焊錫﹕1.5米                    
圓點萬用板：900孔*1只         焊柱﹕以裸銅線代替
2.5公分塑膠六角柱4根  螺帽 4 個
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第三題 題目：警車警報器
	競賽職種
	電機電子職群工業電子

	實作時間
	90分鐘 

	主辦單位提供之設備
	尖嘴鉗2支   斜口鉗   電烙鐵   烙鐵架(含海綿墊)   吸錫器        
電源供給器 

	主辦單位提供之材料、工具
	電阻器﹕470/0.25W*1   2.2K/0.25W*1  47K/0.25W*2  
56K/0.25W*1
電容器﹕0.1μF *1  0.01μF*1   22μF /16V *2   33μF/16v *1
發光二極體﹕LED(紅色)*1
二極體﹕1N4001 * 1    8Ω喇叭 * 1
電晶體﹕2SC1815*2   2SC1384*1   2SA684*1                                        
裸銅線﹕1.5米；   焊錫﹕1.5米;   焊柱﹕以裸銅線代替
圓點萬用板﹕900孔*1只  2.5公分塑膠六角柱4根  螺帽 4 個
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新竹縣115學年度國民中學技藝教育競賽電機與電子職群(工業電子)
術科評分表
	姓   名
	
	准考證號碼
	
	測驗日期
	年   月   日

	崗位號碼
	
	完成時間
	　         分       秒

	不予評分項目
	列為左項之一者不予評分(總分以零分計)
請參賽學生在本欄簽名：
                               
離場時間：         時        分

	□ 1.依據試場規則之第    項規定以零分計算
□ 2.未能於規定時間內完成者
□ 3.電路有發生短路現象者
□ 4.提前棄權離場者 
	

	項目
及
配分
	評 分 標 準
(須符合試題動作要求且功能均正常)
	扣 分 標 準
	實扣
分數

	
	
	每處
扣分
	本項
最高扣分
	

	(1)
功
能
40%
	僅完成部分功能者
	20分
	20分
	

	
	電路無功能者
	40分
	40分
	

	(2)
銲
接
20%
	 銲接不良的現象：
 1.銲錫有過多或不足之處
 2.銲點有焦黑、毛邊、氣泡、針孔等冷銲及包銲現象
 3.各銲點間有短路的情形
	1分
	20分
	

	(3)
裝
配
20%
	1.元件佈置應平均分佈於電路板上，其分佈面積  必須大於電路板面積1/2者
2.未按規定裝置元件或元件傾鈄者
3.零件裝配可不架空而架空者
4.反面銲接、拐腳者
5.零件面跳線者
	1分
	20分
	

	(4)
美
觀
20%
	1.銲接時不得使銅箔圓點脫落或浮翹。
2.裸銅線轉折處未銲或空點超過4個
3.元件接腳彎曲後，延伸至銅箔圓點邊綠外。
4.裸銅線未拉直或佈線時未與電路板邊緣成水平或垂直。
5.元件接腳未剪修、接腳餘長不得超過0.5mm。
	1分
	20分
	

	(5)
其
他
	損壞或遺失零件而要求更換者
	5分
	20分
	

	
	不符合工作安全要求者(含損壞公用耗材或設備)
	5分
	
	

	
	工作桌面凌亂者或離場前未清理工作崗位者
	10分
	
	

	總        計
	累計扣分
	

	
	實得總分
	

	監評長
簽  名
	　
	　監評人員
  簽    名
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術科試場規則
一、參賽學生應準時進入試場，測試時間開始後15分鐘尚未進場者，不准進場視為棄權論，取消比賽資格。如有特殊事情者時間不予延長。
二、術科測試當天，術科試題(本)、器材、材料、工具(除公告學生可自行攜帶工具，如：尖嘴鉗、斜口鉗、指針型三用電表)，均由主辦單位提供。
三、參賽學生進入試場時，不得夾帶試題、任何圖說、器材、配件等進場，亦不得將試場內任何器材(半成品、成品)或配件等攜出場外，一經發現即視為作弊，將以零分計算。
四、參賽學生對場地器材、設備須妥善使用，如有故意毀壞者，除應負賠償責任之外，一律取消比賽資格。
五、通電檢驗若發生短路現象（無熔絲開關跳脫、插座保險絲熔斷者），即應停止工作，不得重修，且不予評分。
六、測驗期間，參賽學生不得接受他人協助或協助他人（如動手、講話、動作提示……），一經發現即視為作弊，雙方均將以零分計算。 
七、測驗開始二十分鐘內，參賽學生應自行檢查所需使用之材料是否良好或缺漏，如有問題，應立即報告監評人員處理，否則一律視為參賽學生疏忽，按規定扣分。若競賽中設備發生故障時，得報請監評人員協助處理。
八、同一元件編號（R1、C1、Q1……）之元件只可更換一次，皆以損壞元件交換，每更換一元件，均列入扣分。
九、參賽學生於測驗時，未經監評人員允許不得私自離開試場，如因故離開試場須經評審長同意，並派員陪同始可離開，但時間不得逾10分鐘，並不予折計。
十、競賽過程中如有疑義，得原地舉手發問，但所耗費時間不得扣除。
十一、參賽學生於測驗完畢後或離場前，應作適當之現場清理工作，否則按規定扣分。
十二、各校領隊、指導教師不得於現場指導；各校領隊、指導教師及參賽學生，尚未參加競賽時須在休息區等待通知。
十三、其他相關事項於現場說明。





新竹縣115學年度國中技藝教育競賽術科
電機與電子職群(工業電子)材料單
	項次
	品   名
	數量
	單位
	備考

	1
	電烙鐵(30W)
	1
	支
	

	2
	烙鐵架(含泡棉)
	1
	支
	

	3
	斜口鉗
	1
	支
	

	4
	尖嘴鉗
	2
	支
	

	5
	吸錫器
	1
	支
	

	6
	直流電源供應器
	1
	部
	

	7
	測試連接導線
	1
	條
	

	備註：考生可自備：尖嘴鉗、斜口鉗、指針型三用電表
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